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ІНСТРУКЦІЯ  № 7-ПБ
про заходи пожежної  безпеки у приміщенні газової котельні

1. Загальні  положення.
1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» (далі – Правила) та встановлює вимоги пожежної безпеки для приміщень газової котельні.
1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками ТОВ «Назва» (далі – підприємство), які перебувають у таких приміщеннях.
1.3. Керівник підприємства повинен призначити відповідним наказом осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
1.4. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у відповідних посадових інструкціях, обов'язках, наказах, положеннях про підрозділ тощо.
1.5. За порушення вимог цієї інструкції винні особи несуть адміністративну, дисциплінарну та карну відповідальність згідно діючого законодавства України.
2. Вимоги пожежної безпеки.
2.1. Приміщення газової котельні відносяться до приміщень категорії «Г».
2.2. Евакуаційні шляхи повинні утримуватись вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку всіх людей під час евакуації із приміщень. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.
2.3. Палити дозволяється лише у спеціально відведених для паління місцях, обладнаних урною або попільничкою та позначених відповідними інформаційним знаком «Місце для куріння». 
2.4. Котельні установки мають відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. 
2.5. Котельні установки мають розміщувати так, щоб їх можна було вільно оглядати та очищати.
2.6. У приміщенні котельні повинні бути вивішені схеми і інструкція з експлуатації газовикористовуючого обладнання. Зовні приміщень на видних місцях повинні бути встановлені відповідні знаки безпеки.
2.7. Газонебезпечні та вогневі роботи повинні проводитись тільки за нарядом-допуском.
2.8. Перед початком опалювального сезону теплові мережі та котли мають бути перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.
2.9. За обладнанням котельні має бути організовано постійний та періодичний контроль (діагностування) його технічного стану.
2.10. Обслуговування котлів повинно проводитися призначеними особами, які пройшли протипожежний інструктаж. Особа, відповідальна за технічний стан котлів, зобов’язана організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.
Результати очищення димоходів та котлів повинні фіксуватися у відповідному журналі.
2.11. Котли та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій.
2.12. Приміщення повинні бути забезпеченні первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм належності. Первинні засоби пожежогасіння повинні розміщуватись біля входу у приміщення.
2.13. Зварювальні й інші вогненебезпечні роботи повинні виконуватися тільки з оформленням відповідного наряду допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.
2.14. У приміщенні котельні забороняється:
виконувати роботи, які не пов’язані з експлуатацією котельних установок;
допускати до роботи в котельні сторонніх осіб, а також осіб, які не пройшли спеціальної підготовки;
експлуатувати котел, який має несправності, при зіпсованих або вимкнених приладах безпеки й автоматики, а також за їх відсутності;
сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та опалювальному обладнанні;
залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі;
зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини та матеріали.

3. Дії працівників у випадку пожежі.
3.1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожен працівник зобов'язаний:
негайно припинити подачу газу шляхом перекриття вхідного вентиля;
негайно повідомити про пожежу державну службу охорони за телефоном «101». При цьому необхідно назвати місцезнаходження об'єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 
вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей; 
повідомити про пожежу адміністрацію підприємства чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об'єкті;
вимкнути, у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію;
у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби; 
за відсутності представників адміністрації підприємства у разі прибуття підрозділів пожежної охорони організувати їх зустріч та надавати консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.
3.2. Телефони виклику аварійно-рятувальних служб:
101 – державна пожежна охорона;
102 – Національна поліція;
103 – екстрена медична допомога;
104 – аварійна газорятувальна служба.
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