


ТОВ «Назва»

Н А К А З


«__» ______ 2026 року 							                             №  _____
Про випробування приставних 
драбин та стрем`янок

На виконання ст. 13 закону України «Про охорону праці» та п. 7.1. – п. 7.35. «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), також з метою запобігання виробничого травматизму 


НАКАЗУЮ: 


1. Призначити комісію з випробування приставних драбин та стрем`янок, у складі: 

Голови комісії:        Директор 			                      Прізвище Ім’я По батькові

і членів комісії:       Комерційний директор                                  Прізвище Ім’я По батькові 
                                    Завідуючий складом			         Прізвище Ім’я По батькові 


2. Комісії:
- розпочати роботу з випробування приставних драбин та стрем`янок у порядку та з періодичністю, що передбачені п.7.1 - п.7.35 НПАОП 0.00-1.71-13; 
- скласти та затвердити графік проведення випробувань наявних на підприємстві приставних драбин та стрем`янок;
- забезпечити належну реєстрацію результатів роботи, а також маркування драбин, що пройшли випробування. 
3. Затвердити Порядок проведення огляду та випробування переносних драбин та стрем’янок (Додається).

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.


          Директор			              __________				І.П. Прізвище
  (підпис)



З наказом ознайомлений:
______________		____________		І.П. Прізвище
           (дата)			        (підпис)                    

 ТОВ «Назва»



АКТ
випробування приставної драбини



м. Київ                                                                                                                            «_____»_______2026 р.

 
Комісія призначена наказом від 13.10.2026  № 18-ОП, у складі: 

Голови комісії:        Директор 			                                 Прізвище Ім’я По батькові

і членів комісії:       Комерційний директор                                             Прізвище Ім’я По батькові 

                                    Завідуючий складом			                    Прізвище Ім’я По батькові

Склала акт про випробування приставної драбини металевої/дерев’яної. 

Під час випробування було встановлено таке: 

1. Найменування: драбина приставна металева/дерев’яна. 
2. Інвентарний номер: ___________________________.
3. Дата введення в експлуатацію: __________________.
4. Дата останнього випробування __________________. 
5. Цех (дільниця), на якій використовується драбина:_________________________.
6. Нормативний акт, згідно з яким проводиться випробування: НПАОП 0.00-1.71-13                                  (п.7.1 - п.7.35). 
7. Порядок та вид випробування: 
статичне випробування, 2000 кг протягом 2 хв.
8. Результати випробування: дефектів не виявлено. 
9. Висновок комісії: драбина придатна/непридатна до експлуатації. 


Голова комісії:        Директор    ________________Прізвище Ім’я По батькові			

і члени комісії:       Комерційний директор               _____________ Прізвище Ім’я По батькові
 
                                   Завідуючий складом	               ______________Прізвище Ім’я По батькові








ТОВ «Назва»

Порядок проведення огляду та випробування переносних драбин та стрем’янок
у ТОВ «Назва».


1. Загальні положення.

1.1. Порядок проведення огляду та випробувань переносних драбин та стрем’янок у ТОВ «Назва»  (далі – Порядок) визначає процедуру проведення огляду, перевірки та випробування переносних драбин та стрем’янок у ТОВ «Назва» (далі - підприємство). 
1.2. Вимоги Порядку поширюється на всі структурні підрозділи підприємства.
1.3. Утримання, експлуатація та випробування переносних драбин та стрем’янок здійснюються у відповідності з вимогами їх технічної (експлуатаційної) документації – паспортів та/або інструкцій від організації виробника драбин та стрем’янок та згідно з положеннями нормативно-правових документів.
Зберігання і експлуатація на підприємстві переносних драбин та стрем’янок (далі – драбина/стрем’янка), що не обліковані на балансі/позабалансі (не інвентаризовані) та не пройшли випробування – заборонено. 
1.3. Організацію і проведення випробувань переносних драбин та стрем’янок на підприємстві здійснює Комісія, яка утворена наказом. 
1.4. Відповідальність за облік, експлуатацію та контроль технічного стану, проведення огляду та випробувань драбин/стрем’янок покладається на керівників структурних підрозділів.
1.5. В залежності від специфіки діяльності структурного підрозділу, наявності підструктурних підрозділів, кількості облікованих драбин та стрем’янок, умов їх експлуатації, керівник структурного підрозділу за своїм розпорядженням призначає відповідальну особу за облік та справний стан переносних драбин та стрем’янок, з числа компетентних (інженерно-технічних) працівників. 

2. Огляд переносних драбин та стрем’янок.

2.1. В процесі експлуатації драбини/стрем'янки підлягають оглядам, на відповідність вимогам безпеки,. 2.2. Візуальний огляд драбини/стрем’янки проводиться особисто працівником безпосередньо перед її застосуванням (без реєстрації результатів). 
У разі виявлення недоліків, пошкоджень та несправностей працівник зобов’язаний повідомити відповідальну особу за облік та справний стан драбини/стрем’янки або керівника підрозділу, та не допускати експлуатацію такої драбини/стрем’янки. 
2.3. Керівник структурного підрозділу зобов’язаний забезпечити обслуговування, своєчасний ремонт, заміну елементів і вузлів, що пошкоджені, несправні, відсутні або втратили свої властивості. У разі виявлення недоліків у конструкції драбини/стрем’янки, що технічно вже не підлягають ремонту, така драбина/стрем’янка списується з балансу підприємства, у встановленому законодавством порядку. 
2.4. При виявлені недоліків та несправностей у драбині/стрем’янці - їх експлуатація заборонена та застосовуються заходи щодо попередження про це інших працівників. 

3. Випробування переносних драбин та стрем’янок.

3.1. Випробування драбин/стрем’янок здійснюються у відповідності з вимогам цього Порядку, якщо не регламентуються інші спеціальні вимоги щодо випробувань, що зазначені у технічній (експлуатаційній) документації – у паспортах та/або інструкціях від організацій-виробників. 
3.2. Усі драбини/стрем'янки підлягають обов’язковим випробовуванням статичним навантаженням (далі – випробування). 
3.3. Первинні випробування драбини/стрем'янки проводяться під час введення її в експлуатацію (прийняття на баланс). 
3.4. Планові випробування драбини/стрем'янки проводяться у терміни: 1 раз на 12 міс. - металеві драбини та стрем'янки; 1 раз на 6 міс. - дерев'яні драбини та стрем'янки; 1 раз на 6 міс. - підвісні мотузкові драбини. Планові випробування драбин/стрем’янок проводяться за затвердженими графіками, що складаються відповідальною особою за організацію та проведення випробувань драбин та стрем’янок на підприємстві. 
3.5. Позапланові випробування драбини/стрем'янки проводяться після їх ремонту, за розпорядженням відповідальної особи за організацію і проведення випробувань переносних драбин та стрем’янок. 
3.6. Перед кожним випробуванням спочатку проводиться обов’язковий технічний огляд. 
3.7. При позитивних результатах огляду драбина/стрем’янка допускається до випробувань. 
3.8. При незадовільних результатах огляду драбини/стрем’янки, проведення випробування – заборонено до повного усунення порушень та недоліків. 
3.9. Якщо драбина/стрем’янка після статичних випробувань має, пошкодження, тріщини, викривлення та інші несправності, вона підлягає ремонту, після чого процедура огляду та випробувань проводиться наново. 
3.10. Якщо під час огляду або після випробувань були виявленні несправності та пошкодження у конструкції драбини/стрем’янки, що технічно вже не підлягають ремонту, то така драбина/стрем’янка списується з балансу підприємства. 
3.11. За результатами випробувань (позитивні, незадовільні) Комісією за організацію випробувань оформлюються Акт випробування дерев’яної (металевої) переносної драбини/стрем’янки на підприємстві. Акти зберігаються у структурних підрозділах, де обліковуються драбини/стрем’янки, до заміни новими. 

4. Порядок проведення випробувань драбин та стрем’янок. 

4.1. Проведення випробувань переносних драбин та стрем’янок здійснює Комісія з випробувань.

4.2. Випробування драбини/стрем'янки проводиться шляхом підвішування до її щаблів та тятив статичного вантажу. 
Під час проведення випробувань всі працівники дотримуються вимог безпеки .

4.3. Випробування стрем’янки (дерев'яної та металевої).
Випробування здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорта (інструкції) на стрем’янку від організації-виробника. 
Якщо вимоги до випробувань не зазначені у паспорті (інструкції), випробування проводяться у такий спосіб: 
1) стрем'янку встановлюють у робоче положення на рівній горизонтальній площадці; 
2) до середини незміцненого щабля в середній частині підвішується вантаж 1,2 кН (120 кгс); тривалість випробування - 2 хв. Якщо під час огляду виникають сумніви щодо безпечного стану деяких щаблів, то здійснюються їх окремі випробування. 
3) За наявності щаблів на обох суміжних колінах стрем'янки, випробування проводяться окремо для першого коліна та для другого. Якщо друге коліно стрем'янки використовується тільки для упору, то проводять випробування тільки його тятив. 
4) випробування тятив проводяться по черзі у двох колін: до кожної з тятив в середній частині коліна підвішується вантаж 1 кН (100 кгс); тривалість випробування - 2 хв. 

4.4. Випробування приставної та зрощеної приставної драбини.
Випробування здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорта на драбину від організації-виробника. 
Якщо вимоги до випробувань не зазначені у паспорті, випробування проводяться у такий спосіб: 
1) драбина установлюється у робоче положення на рівній твердій основі і приставляється до стіни або конструкції під кутом 60° до горизонтальної площини; 
2) до середньої частини незміцненого щабля в середній ланці прольоту драбини підвішується вантаж 1,2 кН (120 кгс); тривалість випробування - 2 хв. Якщо під час огляду виникають сумніви щодо безпечного стану деяких щаблів, то здійснюються їх окремі випробування. 3) випробування тятив: до обох тятив у середній частині коліна підвішується вантаж 1 кН (100кгс); тривалість випробування - 2 хв. 

4.5. Випробування розсувної драбини.
Випробування здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорта (інструкції) на драбину від організації-виробника. 
Якщо вимоги до випробувань не зазначені у паспорті (інструкції), випробування проводяться у такий спосіб: 
1) розсувна драбина установлюється на твердій основі і приставляється до стіни або конструкції під кутом 60° до горизонтальної площини; триколійна драбина повинна бути повністю розсунута. 
2) до середини незміцненого щабля нижнього коліна драбини підвішується вантаж 2 кН (200 кгс); тривалість випробування - 2 хв.; Якщо під час огляду виникають сумніви щодо безпечного стану деяких щаблів, то здійснюються їх окремі випробування. 
3) тятиви випробовуються у два прийоми: 
- спочатку до кожної з них посередині прикладається вантаж 1 кН (100 кгс); усі коліна випробуються почергово; тривалість випробування - 2 хв.; 
- після зняття вантажу до обох тятив у середній частині середнього коліна підвішується вантаж 2 кН (200 кгс) (можна підвішувати до середнього щабля); тривалість випробування - 2 хв. Коліна драбини, що розсуваються, після проведення випробування повинні вільно опускатись та підніматись. 
4) під час проведення випробувань ланцюгів, гаків та замикальних пристроїв розсувна драбина підвішується за гаки вертикально, і до нижнього щабля драбини підвішується вантаж 2 кН (200 кгс); тривалість випробування - 2 хв. Після зняття вантажу в місцях зварювання ланок ланцюга не повинно бути тріщин, а також деформації зварених ланок та замикальних пристроїв. 

4.6. Випробування розбірної драбини.
Монтаж, експлуатація та випробування розбірної драбини здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорту (інструкції) драбини від організації-виробника. 
Якщо вимоги до випробувань не зазначені у паспорті (інструкції), випробування проводяться у такий спосіб: 
1) випробування секцій: до щаблів у двох точка в середині та у вузлі кріплення до стойки підвішується вантаж 2 кН (200 кгс); тривалість випробування - 2 хв.; 
2) після зборки та уставки драбини, до верхнього щабля нижньої (сьомої) секції підвішується вантаж 2 кН (200 кгс); тривалість випробування - 5 хв. Після зняття вантажу не повинно бути деформації, тріщин та інших пошкоджень, що знижують механічну міцність таких драбин. 

4.7. Випробування мотузкової та металевої підвісної драбини. 
Монтаж, експлуатація та випробування мотузкової та металевої підвісної драбини здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорту (інструкції) драбини від організації-виробника. 
Якщо вимоги до випробувань не зазначені у паспорті (інструкції), випробування проводяться у такий спосіб: 
1) драбина підвішується вертикально та закріплюється двома захватами до конструкції;
2) до середини нижнього щабля підвішується вантаж 1,2 кН (120 кгс); тривалість випробування - 2 хв.; 
3) За наявності у металевої драбини робочої площадки проводять її випробування: вантаж 1,2 кН (120 кгс) підвішується до цієї площадки; тривалість випробування - 2 хв. За відсутності умов для проведення випробувань підвісних драбин у робочому (вертикальному) положенні їх можна випробовувати на розтягування в горизонтальному положенні, контролюючи у цьому разі навантаження динамометром. 

4.8. Випробування інших видів переносних драбин спеціального призначення, пересувних драбин, телескопічних, драбин-трансформерів здійснюються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації – паспорта драбини від організації-виробника. При відсутності експлуатаційної документації на такі види драбин, їх експлуатація на підприємстві – заборонена.  



Розробив:               Особа відповідальна за роботи на 
                                 висоті (роботи з драбин та стрем’янок)      ______________   І.П. Прізвище

Погоджено:    
                                 Інженер з охорони праці                                ______________  І.П. Прізвище
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