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ІНСТРУКЦІЯ № 16
з охорони праці при роботі на стрічкопиляльних верстатах

1. Загальні положення.
1.1. Інструкція розроблена у відповідності з НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці».
1.2. Дія інструкції поширюється на працівників ТОВ «Назва» (далі – підприємство), які виконують розпилювання заготовок за допомогою стрічкопиляльних верстатів.
1.3. До виконання робіт на стрічкопиляльних верстатах (далі – верстати) допускаються працівники віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд (у разі необхідності) та не мають протипоказань, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, а також навчання безпечним методам виконання таких робіт.
1.4. Перед початком роботи на верстатах працівники повинні пройти інструктаж для отримання I групи з електробезпеки.
1.5. Працівники повинні один раз на 3 місяці проходити повторні інструктажі з охорони праці, а при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних із обов’язками за спеціальністю, –  цільовий інструктаж відповідно до характеру виконуваної роботи.
1.6. Один раз на рік працівники повинні проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
1.7. Працівник, перед допуском до самостійної роботи повинен пройти стажування протягом 2 – 15 змін.
1.8. Кожен працівник під час виконання своїх трудових обов’язків повинен:
виконувати тільки ту роботу, яка передбачена його робочою інструкцією або доручена йому керівником;
дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
знати будову та правила технічної експлуатації верстатів, які експлуатуються;
знати і виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця знаходження первинних засобів пожежогасіння та уміти ними користуватися;
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги санітарно-гігієнічних норм і правил, вміти надавати домедичну допомогу;
користуватися передбаченими засобами колективного та індивідуального захисту.
1.9. Палити та приймати їжу дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.
1.10. Працівник безоплатно забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до діючих Типових галузевих норм чи норм, передбачених Колективним договором.
1.11. Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які за певних обставин можуть призвести до травматизму чи професійних захворювань, є такі:
підвищена напруга електричної мережі;
підвищене фізичне навантаження;
підвищена запиленість повітря робочої зони;
підвищені рівні шуму і вібрації;
частини верстатів, що рухаються чи обертаються;
робочий інструмент та матеріали, що обробляються.
1.12. На верстатах повинно бути вказано його інвентарний номер, та вивішено список працівників, які мають право на ньому працювати, а також П.І.П. посадової особи (осіб), відповідальної за утримання верстату у справному стані та за його безпечну експлуатацію.
1.13. Верстати повинні відповідати наступним вимогам безпеки:
всі доступні для доторкання струмопровідні частини електродвигунів повинні бути ізольовані, огороджені або розташовуватися в місцях, недоступних для випадкового їх торкання. Корпуси верстатів, електродвигунів і пускового обладнання повинні бути заземлені;
передачі (ремінні, ланцюгові, зубчасті тощо), розміщені поза корпусів верстатів, повинні мати огородження з пристроями для безпечного їх відкривання, переміщення і установки;
різальне полотно стрічково-відрізних верстатів повинно мати огородження по всій довжині, крім ділянки в зоні різання;
верстати повинні бути оснащені захисним пристроєм, який запобігає травмуванню працівника різальним полотном у разі його розривання;
полотно стрічкової пилки повинно бути відшліфоване та не мати тріщин, випинань, поздовжньої хвилястості, відгинання задньої кромки, раковин від корозії, зламаних зубів тощо; 
подавання матеріалу в зону різання повинно здійснюватися за допомогою спеціальних пристосувань, що забезпечують його стійке положення. У разі обробки деталей довжиною 2 м і більше, необхідно застосовувати додаткові опори (люнети);
на кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути встановлені дерев’яні гратчасті настили (трапи) на всю довжину робочої зони шириною не менше 0,6 м від частин верстата, що виступають.
1.14. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо умови її виконання створюють загрозу його здоров’ю або життю чи суперечать вимогам нормативних актів з охорони праці. 
1.15. За порушення вимог цієї інструкції працівник несе адміністративну, дисциплінарну та карну відповідальність згідно діючого законодавства України.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Перед початком роботи працівник зобов'язаний:
одягти спецодяг, застебнути манжети рукавів, підготувати засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність; спецодяг повинен бути наглухо застебнутий;
отримати завдання на виконання робіт від керівника; 
підібрати інструмент, обладнання та технологічне оснащення, необхідні для виконання робіт, перевірити їх справність і відповідність вимогам безпеки;
оглянути і підготувати робоче місце та підходи до нього, прибрати все зайве, не захаращуючи при цьому проходів, перевірити стан дерев'яного гратчастого настилу, підлоги на робочому місці, мокру або слизьку підлогу необхідно протерти;
відрегулювати освітлення таким чином, щоб робоча зона була достатньо освітлена, а світло не засліплювало очі; за необхідності слід користуватися місцевим освітленням, напруга якого не повинна перевищувати 42 В.
2.2. Перевірити справність та наявність наступного:
заземлюючих пристроїв, огороджень небезпечних зон, струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, рубильників, трансформаторів тощо); відкидні, розсувні і знімні огородження повинні утримуватися від самовільного переміщення;
справність органів управління;
роботу блокувань, упорів, кінцевих вимикачів;
систему подачі змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР), система не повинна мати протікань, а шланги, що підводять ЗОР, повинні розміщуватися так, щоб було виключено зіткнення їх з ріжучим інструментом і рухомими частинами верстата.
2.3. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті до початку робіт. При неможливості усунення порушень власними силами, повідомити про них керівника робіт. До роботи приступати тільки після повного усунення виявлених порушень.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Бути уважним, не відволікатися самому та не відволікати від роботи інших працівників, постійно підтримувати чистоту та порядок на робочому місці, тримати в чистоті і справності всі вузли і механізми верстатів.
3.2. Верстати повинні приводитися в дію і обслуговуватися тільки тими особами, за якими вони закріплені. Забороняється допускати до роботи на верстатах сторонніх осіб.
3.3. При обробці на верстатах важких деталей і заготовок (понад 25 кг) їх установку та знімання необхідно проводити за допомогою вантажопідйомних механізмів.
3.4. Заміна пилки, чищення верстата і прибирання підлоги допускається тільки після повної зупинки верстата. Для чищення слід використовувати спеціальні щітки чи мітли. Проводити прибирання безпосередньо руками, рукавицею чи ганчір’ям, а також змітати стружку стиснутим повітрям не допускається.
3.5. Для охолодження зони різання під час оброблення виробів з магнію необхідно застосовувати мастильно-охолоджувальні рідини на основі мінеральних і рослинних масел, що не містять кислот і води. Стружку і пил магнієвих сплавів необхідно зберігати в закритій металевій тарі.
3.6. Допускається застосовувати лише відшліфоване полотно стрічкової пилки, яке не має тріщин, випинань, поздовжньої хвилястості, відгинання задньої кромки, раковин від корозії. 
3.7. Забороняється:
залишати працюючий верстат без догляду;
класти деталі, інструмент та інші предмети на станину верстата;
утримувати оброблюваний виріб безпосередньо руками;
працювати на пилках, які мають дефекти;
прибирати стружку з-під пилки під час роботи верстата;
перебувати в площині роботи пилки;
самостійно проводити ремонт електрообладнання верстата.
3.8. Відключення верстата обов'язкове у разі припинення подачі струму, при зміні робочого інструменту, закріпленні або установці на ньому оброблюваного виробу та при зніманні його з верстата, а також при ремонті, очищенні та змащенні верстата, прибиранні пилу та стружки.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Вимкнути верстат, відключити його від електричної мережі.
4.2. Робочий інструмент і пристосування протерти, якщо необхідно – змастити, та скласти у відведене для їх зберігання місць.
4.3. Привести робоче місце в належний стан. Прибрати сміття, стружку тощо. Промаслене ганчір’я прибрати в металевий ящик.
4.4. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.
4.5. Доповісти керівнику про виявлені під час роботи недоліки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. В процесі роботи можуть виникнути наступні аварійні ситуації:
загоряння обладнання або матеріалів, виникнення пожежі;
пошкодження ізоляції електрообладнання, виникнення напруги дотику та крокової напруги;
заклинювання рухомих частин обладнання;
розрив частин механізмів, що рухаються або обертаються, або деталей, що обробляються;
виліт матеріалів, що обробляються.
5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:
обгородити небезпечну зону і не допускати в неї сторонніх осіб; якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, необхідно її зберегти такою, якою вона була на момент настання події, для проведення розслідування;
при пожежі приступити до її ліквідації; якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, викликати пожежну команду;
повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. У разі настання нещасного випадку:
негайно звільнити потерпілого від дії уражаючого фактору; 
перенести його в безпечне місце;
визначити стан потерпілого, при необхідності надати йому домедичну допомогу, а у тяжких випадках викликати "швидку медичну допомогу".
5.4. При ліквідації аварійної ситуації виконувати вказівки керівника робіт.
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