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ИНСТРУКЦИЯ №7-ПБ
о мерах пожарной безопасности в помещении газовой котельной

1. Общие положения.
1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине» (далее – Правила) и устанавливает требования пожарной безопасности помещений для газовой котельной.
1.2. Инструкция обязательна для изучения и выполнения всеми работниками ООО «Название» (далее – предприятие), которые находятся в таких помещениях.
1.3. Руководитель предприятия должен назначить соответствующим приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты.
1.4. Обязанности обеспечения пожарной безопасности, содержания и эксплуатации средств противопожарной защиты предусматриваются в соответствующих должностных инструкциях, обязанностях, приказах, положениях о подразделении и т.д.
1.5. За нарушение требований этой инструкции виновные лица несут административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования пожарной безопасности.
2.1. Помещения газовой котельной относятся к помещениям категории "Г".
2.2. Эвакуационные пути должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и при возникновении пожара обеспечивать безопасность всех людей во время эвакуации из помещений. Дверь на путях эвакуации должна открываться в направлении выхода из зданий (помещений). При наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут запираться только на легко отпирающиеся внутренние запоры.
2.3. Курить разрешается только в специально отведенных для курения местах, оборудованных урной или пепельницей и обозначенных соответствующим информационным знаком «Место для курения». 
2.4. Котельные установки должны отвечать противопожарным требованиям стандартов, строительных норм и других нормативных актов. 
2.5. Котельные установки должны размещать так, чтобы их можно было свободно осматривать и очищать.
2.6. В помещении котельной должны быть вывешены схемы и инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Снаружи помещений на видном месте должны быть установлены соответствующие знаки безопасности.
2.7. Газоопасные и огневые работы должны производиться только по наряду-допуску.
2.8. Перед началом отопительного сезона тепловые сети и котлы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства не допускаются к эксплуатации. Результаты проверок фиксируются в специальном журнале с указанием даты, лица, осуществлявшего проверку, и его подписи.
2.9. За оборудованием котельной должен быть организован постоянный и периодический контроль (диагностирование) его технического состояния.
2.10. Обслуживание котлов должно производиться назначенными лицами, прошедшими противопожарный инструктаж. Лицо, ответственное за техническое состояние котлов, обязано организовывать постоянный контроль за правильностью их содержания и эксплуатации, своевременный и качественный ремонт.
Результаты очистки дымоходов и котлов должны фиксироваться в соответствующем журнале.
2.11. Котлы и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций.
2.12. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами принадлежности. Первичные средства пожаротушения должны размещаться у входа в помещение.
2.13. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с оформлением соответствующего наряда-допуска на выполнение временных огневых работ.
2.14. В помещении котельной запрещается:
выполнять работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок;
допускать к работе в котельной посторонних лиц, а также лиц, не прошедших специальной подготовки;
эксплуатировать котел, имеющий неисправности, при испорченных или выключенных приборах безопасности и автоматики, а также при их отсутствии;
сушить спецодежду, обувь, другие материалы на котлах и отапливаемом оборудовании;
оставлять без присмотра находящиеся в работе котлы;
хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие жидкости и материалы.

3. Действия работников при пожаре.
3.1. В случае обнаружения признаков пожара (горения) каждый работник обязан:
немедленно прекратить подачу газа путём перекрытия входного вентиля;
немедленно сообщить о пожаре государственной службе по телефону «101». При этом необходимо назвать местонахождение объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию; 
принять (по возможности) меры по эвакуированию людей, тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения и сохранения материальных ценностей; 
сообщить о пожаре администрации предприятия или соответствующему компетентному должностному лицу и (или) дежурном на объекте;
выключить, при необходимости, электроприёмники и вентиляцию;
при необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы; 
при отсутствии представителей администрации предприятия в случае прибытия подразделений пожарной охраны организовать их встречу и предоставлять необходимую информацию и иную помощь в процессе тушения пожара.
3.2. Телефоны вызова аварийно-спасательных служб:
101 – пожарно-спасательная служба;
102 – Национальная полиция;
103 – экстренная медицинская помощь;
104 – аварийная газовая служба.
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