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ИНСТРУКЦИЯ №23
по охране труда для работников, занятых на работах по зарядке аккумуляторов

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие инструкции распространяется на работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих работы по зарядке аккумуляторов.
1.3. К зарядке аккумуляторов допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (при необходимости) и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктажи по вопросам охраны труда, а также обучение безопасным методам выполнения работ.
Работники должны пройти инструктаж на I группу по электробезопасности.
1.4. Работники должны раз в 6 месяцев проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности, – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.
1.5. Работники должны раз в год проходить обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
1.6. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
· выполнять только ту работу, которая предусмотрена его рабочей инструкцией или поручена ему руководителем;
· знать устройство и принцип работы эксплуатируемого оборудования;
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
· заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
· знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
· знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;
· пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.8. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.
1.9. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
· повышенная концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;
· повышенная физическая нагрузка.
1.10. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.11. Аккумуляторные работы должны производиться в специально выделенном помещении, куда должен быть ограничен доступ людей. Приточно-вытяжная вентиляция аккумуляторного помещения должна включаться за полчаса до начала заряда батареи и отключаться после удаления всех газов не менее чем через полтора часа после отключения заряда.
1.12. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.13. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Работник перед началом работы должен:
· одеть и привести в порядок предусмотренные для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;
· получить задание у руководителя работ;
· осмотреть и подготовить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, убрать все излишнее, проверить состояние пола на рабочем месте, мокрый или скользкий пол необходимо протереть;
· осмотреть инструмент, инвентарь, приспособление, проверить их исправность;
· убедиться в достаточной освещенности рабочего места; при недостаточном освещении использовать переносные осветительные устройства.
2.2. Проверьте зарядное устройство. Он не должен иметь повреждений. Кабели должны не иметь повреждений. Клеммы должны быть заводского изготовления. Подключать кабели к аккумулятору путем набрасывания или скручивания кабелей не допускается.
2.3. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.


3. Требования безопасности при работе.
3.1. Следует быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников.
3.2. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещении следует пользоваться специальной тележкой с гнездами по размеру батареи, исключающих возможность их падения.
3.3. При переносе вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо использовать устройства (захваты) и соблюдать меры безопасности во избежание обливания электролитом.
3.4. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой только проводами с наконечниками, плотно прилегающими к клеммам батарей и исключающими возможность искрения. Соединять наконечники аккумуляторных батарей проволокой «закруткой» не допускается. Подключение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и отсоединение их должно производиться только при выключенном зарядном устройстве. 
3.5. При зарядке батарей следует соблюдать следующие требования безопасности:
· не допускать замыкания клемм аккумуляторов металлическими предметами;
· не допускать одновременного прикосновения к двум клеммам аккумуляторов для предотвращения короткого замыкания и искрения;
· проверять напряжение аккумуляторных батарей только специальным прибором (вольтметр, мультиметр и т.п.);
· подсоединять клеммы аккумуляторов на зарядку и отсоединять их после зарядки при выключенном зарядном устройстве;
· соединять аккумуляторные батареи освинцованными клеммами, создающими плотный контакт и исключающими искрения.
3.6. Подсоединять батареи к сети постоянного тока и соединять аккумуляторы между собой необходимо в диэлектрических перчатках и стоя на диэлектрическом коврике.
3.7. При необходимости работы на токоведущих частях следует пользоваться инструментом с изолированными рукоятками.
3.8. Для осмотра аккумуляторов необходимо использовать переносные светильники во взрывобезопасном исполнении напряжением не выше 42 В.
3.9. Заряжать новые аккумуляторные батареи следует только после пропитки пластин электролитом: для батарей с сухими заряженными пластинами – через 3 часа, а для батарей с незаряженными пластинами – через 4 – 6 часов.
3.10. Осуществлять контроль за ходом зарядки следует с помощью контрольных приборов (вольтметра термометра, ареометра и т.п.).
3.11. Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только при открытых пробках и включенной приточно-вытяжной вентиляции.
3.12. Не допускается хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении, а также хранить бутыли с кислотой и флаконы с щелочью в аккумуляторном помещении в количестве превышающем суточную потребность.
3.13. Работнику запрещается:
· оставлять включенное электрооборудование без присмотра;
· передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним;
· ударять по электрооборудованию;
· снимать средства защиты;
· дергать за кабель для отключения от электросети, натягивать, перекручивать и перегибать электрический кабель, ставить на кабель посторонние предметы, допускать прикосновение кабеля с горячими поверхностями;
· разбирать и самостоятельно ремонтировать электрооборудование.

4. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Привести рабочее место в надлежащее состояние. Выключить электрооборудование.
4.2. Рабочий инструмент и приспособление почистить и поместить в отведенные для хранения места.
4.3. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить их на место хранения.  
4.4. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду. 
4.5. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках. 

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
· возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;
· повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
· оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования;
· при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду;
· сообщить о случившемся руководителю работ.
5.3. В случае наступления несчастного случая:
· немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
· переместить пострадавшего в безопасное место (при необходимости или возможности);
· определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь".
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.
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