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ІНСТРУКЦІЯ № 26
                                              з охорони праці при роботі з віброплитою

1. Загальні положення
1.1. До самостійної роботи з бензиновою віброплитою допускаються особи не молодші 18 років, які мають відповідну професійну підготовку, не мають медичних протипоказань до виконання цього виду робіт, пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчання безпечним прийомам та методам виконання робіт, правил першої допомоги при нещасних випадках на виробництві, стажування на робочому місці та перевірку знань вимог охорони праці, а також навчання правил пожежної безпеки та перевірку знань правил пожежної безпеки в обсязі посадових обов'язків.
1.2. Працюючи з бензинової віброплитою працівник повинен мати відповідну групу з електробезпеки.
1.3. Не рідше ніж один раз на 3 місяці працівник, допущений до роботи бензиновою віброплитою, повинен проходити повторний інструктаж за програмою первинного інструктажу на робочому місці; не рідше ніж 1 раз на 12 місяців - чергову перевірку знань вимог охорони праці; періодичний медичний огляд - відповідно до чинного законодавства.
1.4. Особи, які не пройшли перевірку знань, до самостійної роботи не допускаються.
1.5. Техобслуговування та ремонт гідравлічних вузлів вимагають особливої ​​кваліфікації, тому ці операції мають виконуватися лише навченими фахівцями.
1.6. Час безперервної роботи бензинової віброплити не повинен перевищувати 240 хвилин.
1.7. Віброплита не рідше одного разу на рік повинна перевірятися кваліфікованим фахівцем щодо технічної безпеки.
1.8. Працюючи з бензинової віброплитою на працівника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі чинники:
- рухомі частини устаткування;
- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- Підвищений рівень шуму;
- Підвищений рівень вібрації;
- Небезпека виникнення займання;
- Небезпека отримання опіків;
- Небезпека травмування кінцівок.
1.9. Щоб уникнути впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на працівника, необхідно використовувати засоби захисту, згідно з встановленими Нормами безоплатної видачі.
1.10. Залежно від умов робіт працівники забезпечуються такими засобами індивідуального захисту:
- спеціальним одягом залежно від шкідливих виробничих факторів, що впливають;
- касками для захисту голови від травм, викликаних предметами, що падають, або ударами об предмети та конструкції;
- окулярами захисними, щитками, захисними екранами для захисту від пилу, частинок, що летять, яскравого світла, випромінювання тощо;
- захисними рукавичками;
- Спеціальним взуттям відповідного типу;
- Протишумними навушниками (берушами).
1.11. Працівники без засобів індивідуального захисту або з несправними засобами індивідуального захисту на роботу не допускаються.
1.12. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що видаються, повинні відповідати характеру та умовам роботи, забезпечувати безпеку праці, мати сертифікат відповідності.
1.13. Засоби індивідуального захисту, на які немає технічної документації, до застосування не допускаються.
1.14. Особистий одяг та спецодяг необхідно зберігати окремо в шафках та вбиральні. Виносити спецодяг за межі підприємства забороняється.
1.15. Присутність сторонніх осіб у робочому просторі обладнання під час його налагодження чи роботи не допускається.

1.16. При роботі з бензиновою віброплитою працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю та здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок, що стався на робочому місці, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

1.17. Працюючи бензинової віброплитою працівник повинен:
- дотримуватись Правила внутрішнього трудового розпорядку та встановлений режим праці та відпочинку;

- виконувати роботу, що входить до його обов'язків або доручену адміністрацією, за умови, що він навчений правил безпечного виконання цієї роботи;
- Застосовувати безпечні прийоми виконання робіт;
- знати організаційно-розпорядчі, нормативні, методичні документи з питань експлуатації обладнання, апаратури, приладів та пристроїв;
- Знати схеми, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими експлуатації обладнання, апаратури.
1.18. Курити та приймати їжу дозволяється лише у спеціально відведених для цієї мети місцях. Перед їжею потрібно ретельно вимити руки з милом.
1.19. Забороняється вживати спиртні напої та перебувати на території підприємства у нетверезому стані або під впливом наркотичних та інших речовин.
1.20. Працівник повинен вміти надавати першу допомогу потерпілому при нещасному випадку на виробництві, знати місця розташування аптечки з надання першої допомоги при нещасних випадках та правила її використання.
1.21. У разі виявлення порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки повідомити про це свого безпосереднього керівника.
1.22. Для пиття слід вживати воду з кулерів, обладнаних фонтанчиків чи питних бачків.
1.23. При переході місць проїзду автотранспорту необхідно:
- дотримуватись правил дорожнього руху для пішоходів;
- побачивши транспорт, що рухається назустріч, стати в безпечне місце і поступитися дорогою;
- бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспортних засобів, та виконувати їх.
1.24. Особи, які порушують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються адміністрацією до відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства .
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягти спецодяг та спецвзуття. Спецодяг має бути застебнутий. Волосся прибрати під головний убір. Забороняється тримати в кишенях одягу гострі предмети, що б'ються.
2.2. Одягти каску і віброзахисні рукавиці, підготувати захисні окуляри, надіти засоби захисту органів слуху (протишумові навушники або беруші).
2.3. Отримати завдання від керівника виконання робіт і за необхідності інструктаж.
2.4. Оглянути робоче місце, прибрати все, що може стати на заваді виконанню робіт або створити додаткову небезпеку.
2.5. Перевірити стан освітленості робочого місця. При необхідності відрегулювати місцеве освітлення установки так, щоб робоча зона була достатньо освітлена, і світло не попадало прямо в очі. Забороняється користуватися місцевим освітленням із напругою понад 36 В.
2.6. Перевірити справність заземлення, наявність та справність протипожежного інвентарю, роботу вентиляційних установок, електрообладнання, наявність та склад аптечки для надання першої допомоги.
2.7. Під час підготовки віброплити до роботи:
- уважно вивчити Посібник з експлуатації віброплити;
- Розібратися, як швидко зупинити двигун у разі небезпеки, і не допускати до віброплити ненавчених людей;
- перед початком роботи уважно оглянути віброплиту, переконатися в наявності та надійності кріплення кожуха клинопасової передачі, цілісності та надійності кріплення глушника та бензобака, відсутності витоків палива та олії;
- регулярно перевіряти паливопровід та його фітинги на відсутність тріщин;
- не заправляти віброплиту паливом усередині приміщень або в зоні, що не провітрюється;
- Щоб уникнути травм, перед початком роботи слід звернути увагу на стан вібратора та надійність його кріплення.
2.8. Перед пуском віброплити в хід необхідно:

ознайомиться із загальними умовами на місці, зокрема з наявністю можливих перешкод у робочій зоні, несучою здатністю ґрунту, наявністю необхідних огорож;
- Встановити плиту на рівну поверхню;
- Перевірити рівень масла в картері двигуна;
- Перевірити запас палива;
- доповнити мастильні матеріали, що відсутні;
- Перевірити міцність затяжок гайок та болтів;
- Перевірити стан мотора та машини.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. При пуску віброплити в хід необхідно використовувати лише безпечні пускові ручки зі знаком якості виробника.

3.2. Необхідно міцно крутити пускову рукоятку доти, доки не запрацює двигун, інакше рукоятка може дати зворотний удар.
3.3. Слідкувати за тим, щоб не блокувалися елементи керування, які автоматично 
3.4. Під час руху заднім ходом, особливо на краях траншей та уступів, а також перед перешкодами, віброплитою слід керувати таким чином, щоб унеможливити небезпеку падіння та травмування оператора.
3.5. У кожному випадку направляти віброплиту таким чином, щоб не виявитися затиснутим між машиною та твердими предметами.
3.6. Завжди тримати достатню відстань до країв будівельних котлованів та укосів, утримуватись від дій, які могли б загрожувати стійкості віброплити.
3.7. Працюючи на нерівному грунті чи за ущільненні грубого матеріалу слід виявляти особливу обережність. Працюючи з машиною за таких умов, необхідно забезпечити собі стійку позицію.
3.8. При роботі на краю розломів, ям, схилів та траншей стежити за тим, щоб віброплита не могла перевернутись або впасти.

3.9. Керувати віброплитою так, щоб унеможливити травмування рук твердими предметами.
3.10. Схилами завжди спускатися обережно і тільки в прямому напрямку.
3.11. На круті підйоми підніматися заднім ходом, щоб запобігти перекиданню віброплити.
3.12. При роботі з трамбування ґрунту поблизу будівель або над трубопроводами, перевірити ступінь впливу вібрації від віброплити на суміжні будівлі та при необхідності припинити роботу.
3.13. Віброплиту із вбудованим ходовим пристроєм не залишати та не паркувати на ходовій частині.
3.14. Виконувати заправку можна тільки в режимі з відключеним двигуном.
3.15. Поруч із віброплитою не розводити вогонь і не палити.
3.16. У разі протоки палива його необхідно ліквідувати, щоб запобігти його просочуванню в ґрунт.
3.17. Дефектну кришку бака необхідно терміново замінити на нову, так як кришка негерметична бака може призвести до вибуху палива.
3.18. Віброплита повинна працювати тільки на «повному газі», щоб уникнути руйнування зчеплення внаслідок пробуксовування.
3.19. З метою зупинки слід перемикати важіль газу на холостий хід.
3.20. Потрібно перемикати двигун на холостий хід навіть при коротких перервах у роботі, щоб уникнути руйнування зчеплення від пробуксовування.
3.21. При миття механізму та двигуна не спрямовувати струмінь води безпосередньо на двигун.
3.22. При експлуатації віброплити забороняється:
- самостійно проводити ремонт та регулювання двигуна, крім регламентних робіт з технічного обслуговування двигуна;
- запуск віброплити в робочому режимі на жорсткому, монолітному покритті;
- проводити пуск віброплити у вибухонебезпечному середовищі;
- залишати віброплиту з працюючим двигуном без нагляду;
- заправляти паливний бак при включеному двигуні та відкритому паливному крані;
- Заправляти паливний бак поблизу відкритого вогню;
- заправляти паливний бак у закритих приміщеннях, що не вентилюються, оскільки 
вихлопні гази від віброплити можуть викликати отруєння;
- Замінювати бензин на інше паливо для заправки бака;
- Експлуатувати віброплиту без повітряного фільтра, так як це прискорює знос двигуна;
- Використовувати бензин або легкозаймисті рідини для чищення фільтруючого елемента, двигуна, механізмів;
- Заводити мотор без кожуха;
- Використовувати віброплиту не за призначенням.
3.23. Заборонено використовувати обладнання в приміщенні або в замкнутому просторі (наприклад, у глибокій траншеї), не забезпечивши хорошу вентиляцію. Вихлопний газ, що виробляється двигуном, містить отруйний чадний газ; вдихання чадного газу може спричинити непритомність і призвести до смерті.
3.24. Не включати віброплиту, не переконавшись попередньо, що люди, які не здійснюють її експлуатацію, знаходяться на безпечній відстані. Побачивши, що хтось зайшов у зону дії віброплити, одразу відключити машину.
3.25. У проміжках між експлуатацією віброплита повинна бути у стійкому положенні, щоб вона не могла перекинутися, скотитися по ухилу або впасти.
3.26. Завжди вимикати двигун після закінчення експлуатації віброплити.
3.27. Забороняється робота на несправній віброплиті до усунення несправностей.
3.28. Дотримуватись правил переміщення у приміщенні та на території організації, користуватися лише встановленими проходами.
3.29. Забороняється курити, їсти на робочому місці.
3.30. У разі виявлення несправності, відключити обладнання та повідомити керівника.
3.31. Бути уважним, обережним та не відволікатися на сторонні розмови, не відволікати інших.
3.32. У процесі роботи необхідно правильно застосовувати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
3.33. Дотримуватись встановлених режимом робочого часу, регламентованих перерв у роботі.
3.34. Строго виконувати у встановлені строки накази та розпорядження керівництва підприємства, посадових осіб, відповідальних за здійснення виробничого контролю, а також розпорядження представників органів державного нагляду.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. У разі виникнення аварійної ситуації, небезпеки для здоров'я відключити віброплиту, залишити небезпечну зону та повідомити про небезпеку безпосереднього керівника.
4.2. Виявивши несправність на захисних пристроях або можливі пошкодження, які можуть зменшити безпеку експлуатації віброплити, негайно припинити роботу, усунути цю несправність та причину її виникнення.
4.3. При пролитті палива або масла необхідно вжити термінових заходів для його ліквідації, щоб уникнути просочування в грунт. Засипати піском або тирсою, зібрати в спеціальну ємність, що закривається.
4.4. У разі виникнення пожежі повідомити керівництво та пожежну охорону за телефоном 101, приступити до локалізації займання первинними засобами пожежогасіння.
4.5. При нещасному випадку необхідно:
- звільнити постраждалого від травмуючого фактора, дотримуючись власної безпеки;
- Надати постраждалому першу допомогу;

- за необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103;
- повідомити про керівництво, що відбулося;
зберегти обстановку такою, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей і не призведе до аварії. У разі неможливості збереження зафіксувати обстановку на фото-, відео.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Після закінчення робіт зменшити частоту обертання двигуна до неодружених обертів, при цьому вібратор припинить обертання. Після цього зупинити двигун.
5.2. Помити механізм віброплити водою.
5.3. Зберігання віброплити допускається у чистому вигляді у сухому закритому приміщенні.
5.4. Під час підготовки до тривалого зберігання механізму (понад 30 днів) необхідно злити паливо з бака.
5.5. Повідомити свого безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи, та про заходи, вжиті на їх усунення.
5.6. Зняти спецодяг, оглянути упорядкувати і прибрати у спеціально відведене місце.
5.7. Помити руки, обличчя з милом, за можливості прийняти душ. Забороняється мити руки гасом, бензином, олією.
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