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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 16
для оператора складально-пакувальних машин

1. Загальні  положення.
1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для оператора складально-пакувальних машин і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.
1.2. До роботи допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.
1.3. Працівник зобов'язаний:
· додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
· проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
· утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
· дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.
· вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
· знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;
· не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;
· курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);
· знати принцип роботи устаткування, що обслуговується, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів; 
1.4. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.
1.5. В робочій зоні можливий вплив шкідливих виробничих факторів:
· підвищеної запиленості повітряного середовища;
· рухомих і обертових частин устаткування;
· електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);
· нагрівальних елементів;
· слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;
· підвищена швидкість руху повітря.
1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:
1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон, знімати і працювати при відсутності яких забороняється.
1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.
1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.
1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.
1.6. Виконуйте такі правила особистої гігієни:
· залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;
· приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.
· при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.
1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.
1.8. Машиніст повинний користуватися виданим йому санітарним одягом.
1.9. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.
1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Одягніть санодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.
2.2. Перевірте:
· справність дії блокувального пристрою, що вимикає електропривод машини при знятті дверці огородження механізму склеювання тари;
· справність дії блокувального пристрою, що вимикає механізм, який керує дією захватів целофану при знятті огородження;
· справність дії блокувальних пристроїв для зупинки шнекового дозатора при відсутності пакета, при надходженні порожніх або переповнених пакетів; для вимкнення механізмів закриття і заклеювання пачки при пошкодженні навантаженого або відсутності внутрішнього пакета;
· справність роботи транспортуючих пристроїв;
· справність дії вузлів і механізмів, повернувши штурвал вручну, а потім на холостому ходу (пропусками);
· справність дії місцевих відсмоктувачів.
2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.
2.4. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.
2.5. Дотримуйтесь обережності при заправленні рулону целофану чи пергаменту, щоб не упустити його на ноги.
2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.
2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.
2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.
2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:
· не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;
· працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;
· не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;
· не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;
· не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);
· не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;
3.2. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.
3.3. Не поправляйте на ходу продукт і пакувальний матеріал, що ідуть неправильно.
3.4. Стежте за рівномірним заповненням каналів, що направляють продукт до пакувального пристрою.
3.5. Стежте за справною роботою місцевих відсмоктувачів, не допускайте збільшення запиленості повітря робочої зони.
3.6. Укладайте коробки, короба на транспортуючі пристрої рівномірно, з інтервалом між ними чи в упорах.
3.7. Будьте обережними при знятті упакованої продукції з транспортуючих пристроїв.
3.8. Дотримуйтесь обережності при заправці прогумованої стрічки або обкантовувального паперу, щоб уникнути порізу рук.
3.9. Остерігайтесь порізу пальців рук при обв'язуванні коробів чи коробок шпагатом.
3.10. При застряванні пакувального матеріал чи продукту, при виділенні продукту з живильника, зачищенні штовхача валків, напрямних тощо, усуненні перекосу стрічки конвеєра, регулюванні її натягу, вимкніть обладнання та вивісить на пусковому пристрої попереджувальний плакат "Не вмикати! Працюють люди!".
3.11. Внутрішній огляд, очистку устаткування і транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат "Не вмикати — працюють люди!".
При огляді користуйтесь переносною електролампою напругою не вище 12 В з арматурою в захищеному виконанні.
3.12. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:
4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".
4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".
4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціальні пристосування.
4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.
4.3. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.
4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.
4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного машиніста.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці машиніста дії можуть бути:
· сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;
· поява напруги на поверхні устаткування;
· поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.
5.1.1. При загорянні в конвеєрах, самопливах:
· негайно припиніть роботу всього технологічного устаткування цеху;
· вимкніть аспіраційну та вентиляційну системи;
· розпочніть гасіння наявними засобами пожежогасіння;
· сповістити пожежну охорону по тел. 101, керівника підрозділу, підприємства.
При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).
5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).
5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід.
5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".
5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.
РОЗРОБИВ: 
І.П. Прізвище		  	                 _________________	             І.П. Прізвище
	           		                	    (підпис) 
УЗГОДЖЕНО: 
Інженер з охорони праці		   _________________	             І.П. Прізвище
				                  (підпис) 



