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УТВЕРЖДЕНО:
Приказом генерального директора
ООО «Название»
от «13» октября 2026 года
№4-ОП


ИНСТРУКЦИЯ №37
по охране труда для мойщика-уборщика подвижного состава


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие данной инструкции распространяется на всех работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих работы по мойке и очистке автомобильного парка.
1.1. К моечно-уборочным работам допускаются лица, прошедшие обучение по правилам пользования моечно-уборочным оборудованием и технологии выполнения этих работ. В соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", действующих норм и "Правил безопасности технической эксплуатации оборудования", работник должен знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.2. Принимаемый на работу рабочий должен пройти вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, приемов и способов предоставления 
первой помощи пострадавшим, быть ознакомлен под расписку с условиями труда, правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, правила поведения при возникновении аварий и пройти медосмотр.
1.3. Работник должен пройти к началу работы первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. О проведении вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте делаются соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей по охране труда. При этом обязательны подписи как инструктирующего, так и инструктируемого.

1.4. Повторный инструктаж по правилам и приемам безопасного ведения и охраны труда работник должен проходить:
-периодически, не реже одного раза в квартал;
-при неудовлетворительных знаниях по охране труда не позднее месячного срока; 
-в связи с допущенным случаем травматизма или нарушением требований охраны труда, что не привело к травме.
1.5. Для мойщика-уборщика предусмотрена такая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой с капюшоном, фартук прорезиненный, сапоги резиновые, перчатки резиновые, на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке, брюки. 
1.6. Соблюдайте правила внутреннего распорядка. Появление на работе в состоянии наркотического или алкогольного отравления является грубым нарушением производственной дисциплины. 
Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
1.7. При работе мойщика-уборщика на работающего могут влиять следующие опасные и вредные производственные факторы:
– электрический ток при замыкании его на корпус оборудования;
– повышенная загазованность воздуха;
– факторы микроклимата, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам (повышенная влажность, скорость движения воздуха, температура)
1.8. Запрещается сушка спецодежды, спецобуви и других горючих предметов на паропроводах или в других местах, где возможно возгорание.
1.9. При необходимости пользуйтесь исправной переносной электролампой напряжением 12 В с защитной сеткой во взрывозащищенном исполнении.
1.10. Мойщик обязан уметь правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. 
1.11. Для предотвращения пожара и взрыва выполняйте следующие правила: 
– запрещается курить и пользоваться открытым огнем вблизи мест стоянки автомобилей и хранения горючих веществ;
– курить разрешается только в специально отведенных местах, окурки следует выбрасывать в металлические ящики для окурков;
– в производственных помещениях запрещено хранение легковоспламеняющихся (бензин, дизельное топливо) и взрывчатых веществ, баллонов с газом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– уборка помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
– оставлять в помещениях после окончания работы электроприборы и техническое оборудование, подключенное к электросети;
– пользоваться электронагревательными приборами в местах, не оборудованных специально для этой цели;
– пользоваться отопительными приборами самодельного производства;
– выполнять работы с применением открытого огня в непредвиденных местах, а также пользоваться открытым огнем для освещения.
1.12. При травмировании на производстве обращайтесь за помощью в медпункт и 
сообщите об этом администрации.
1.13. Умейте оказывать первую помощь при:
– кровотечениях, переломах;
– ожогах;
– поражение электрическим током;
– отравлениях.
1.14. Соблюдайте следующие правила личной гигиены:
– оставляйте все личные вещи и верхнюю одежду в гардеробе;

– принимайте пищу и курите только в специально устроенных для этого местах;
1.15. Не загромождайте эвакуационные проходы и не используйте запасные эвакуационные выходы для складирования в них материалов и других предметов.
1.16. Рабочая одежда запрещается стирать в легковоспламеняющихся веществах. Загрязненную спецодежду необходимо периодически стирать в специально предназначенном помещении (прачечной). 
1.17. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов необходимо сообщить непосредственному руководителю.
1.18. Работник, обученный и аттестованный в соответствии с требованиями «Правил охраны труда», несет личную ответственность за нарушение требований, изложенных в настоящей инструкции, в соответствии с действующим законодательством Украины.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Надеть костюм из водостойкого материала, резиновые сапоги и варежки, резиновый фартук. 
2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, убрать все мешающие в работе вещи. В зоне мойки автомобилей все люки должны быть закрыты, проходы отчищены от грязи и льда. 
2.3. Подготовить и расположить в удобном и безопасном для пользования порядке рабочий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы для уборки и мойки автомобилей (лопаты, скребки, веники, деревянные молотки, ветошь).
2.4. Проверить и убедиться в исправности:
– промышленного порохотяга (при его наличии);
– моечной машины и пульта управления – при механизированном мытье;
– эстакады и шлангов при ручном мытье;
– защитного заземления корпуса электродвигателя моечной машины; работу компрессора 
2.5. Убедиться в том, что рабочее место имеет достаточное освещение и все светильники 
работают.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Убрать кузов грузового автомобиля с помощью лопаты и веника. 
Использовать для этого обтирочные материалы запрещается. 
3.2. Убирать сильно пыльный кузов или кабину необходимо в защитных очках и респираторе. 
3.3. Вылезать на кузов грузового автомобиля с помощью специальной стремянки – с ступенями шириной не менее 15 см. Вылезать по колесу, с подножки или буксировочного приспособления, а также прыгать с кузова и использовать приставные стремянки запрещается.
3.4. Борта кузова автомобиля открывать одновременно двум находящимся по бокам рабочим. 
3.5. Кузов самосвала убирают стоя на земле скребком (лопатой) с длинной ручкой не менее 3 м. Находиться в приподнятом кузове в это время запрещается. 
3.6. Находиться под приподнятым кузовом и рамой самосвала, если не установлена ​​упорная планка, запрещается.
3.7. Грязь, снег, лед с подножек сбивают деревянным молотком, а с ходовой части – металлической лопатой с деревянной ручкой. Бить снизу по подножкам запрещается. 
3.8. Протирая внутреннюю сторону капота, надежно закреплять его предохранительной планкой. 
3.9. Протирать очищенное от грязи, снега, льда лобовое стекло грузовика стоя на подножках автомобиля.
3.10. Мыть автомобиль вручную из шланга с моющим пистолетом только на выделенных для этого местах, имеющих сток воды и отстойники.
3.11. При открытом мытье автомобиля, источники освещения и системы зажигания двигателя изолировать от влаги.
3.12. Перед мойкой автомобиля выключить двигатель, включить первую передачу, затормозить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, закрыть стекло автомобиля. 
3.13. Давление воды на выходе при ручном мытье -1,2 -1,6 МПа (12-16 кг/см.кв.). Работать при большем давлении воды запрещается.
3.14. При мытье автомобиля не допускать к рабочему месту посторонних лиц. Трапы и ступени должны быть чистыми и не скользкими.
3.15. Мыть автомобили с большой грузоподъемностью, специальные автомобили с помощью специальной щетки, в которую по шлангу подается вода. Использовать случайные подставки и приставные стремянки запрещается.
3.16. Двигатель мыть горячей водой, для обезжиривания поверхности пользоваться растворами, приготовленными из синтетических стиральных порошков. Мыть двигатель бензином запрещается. 
3.17. Ремонтировать электрическую часть моечной машины самому запрещается. 
3.18. При мытье агрегатов и деталей соблюдать правила:
– детали, которые были в контакте с этилированным бензином, мыть только после процесса нейтрализации; 
– концентрация щелочных растворов – не более 2-5%;
– при работе моечного поста включать вентиляцию;
– после мытья щелочным раствором, промывают горячей водой;
– не использовать открытый огонь в зоне моечного поста.
3.19. При загрузке моющих машин автомобильными агрегатами и деталями весом более 20 кг воспользоваться подъемно-транспортными средствами.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.

4.1. Отключить моющее оборудование, выключить рубильник на щитке.
4.2. Убрать моющий пост от грязи.
4.3. Сдайте изменение в установленном порядке.
4.4. средства индивидуальной защиты уберите на место хранения.
4.5. Своевременно сообщайте администрации и работникам следующего изменения обо всех недостатках в работе оборудования, приборов и т.п.
4.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. При возникновении пожара на автомобиле или возгорании электропроводки необходимо немедленно выключить аккумулятор выключателем массы (или перерубить кабель, соединяющий аккумулятор с «массой» автомобиля) и немедленно начать тушение пожара. 
5.2. При возгорании электрооборудования, проводки, обшивки салона, сидений – следует использовать любой огнетушитель:
– углекислотный (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8); углекислотный – брометиловый;

– порошковый (ОП);
– химический пенный (ОХП) или песок и воду.
5.3. Для гашения горящего бензина или других легковоспламеняющихся веществ следует использовать только: -порошковый, химический пенный, углекислотно – брометиловый огнетушитель или песок.
Использовать воду для тушения горящего бензина не разрешается, с целью предотвращения распространения огня вместе с растекающейся водой. 
5.4. Сразу после возгорания необходимо вызвать пожарную помощь по номеру 101 и сообщить руководителю.
5.5. При поражении электрическим током в первую очередь необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем быстрого отключения электрооборудования, к которому прикасается пострадавший, ближайшим выключателем, рубильником или другим выключающим аппаратом. 
При невозможности быстрого отключения напряжения необходимо отделить потерпевшего от токоведущих частей, к которым он прикасается одним из следующих способов: сухой доской или палкой откинуть провод (кабель) от пострадавшего;
– при напряжении до 1000В пострадавшего можно оттянуть за его одежду, если она сухая, при этом нельзя соприкасаться с телом пострадавшего, его обувью, окружающими металлические предметы. Можно также изолировать руки диэлектрическими перчатками или обернуть их сухой тряпкой, шарфом и т.п.;
– перерубить провод топором или лопатой с сухой деревянной рукояткой. 
После освобождения пострадавшего от действия тока его необходимо положить на подстилку и обеспечить полный покой, после чего немедленно вызвать скорую помощь
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