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УТВЕРЖДЕНО:
Приказом генерального директора
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от «___» _____________ 2026 г. 
№________


ИНСТРУКЦИЯ №38
                           по охране труда для машиниста трактора (тракториста)

1. Общие положения
1.1. К управлению трактором допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления трактором, признанные пригодными для работы медицинской комиссией.
1.2. Машинист трактора (тракторист), принимаемый на работу, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, приемов и способов оказания первой помощи пострадавшим, быть ознакомлен под роспись с условиями труда, правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, о правилах поведения.
До начала работы непосредственно на рабочем месте машинист трактора должен пройти первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ.
О проведении вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте делаются соответствующие записи в Журнале вводного инструктажа по вопросам охраны труда и Журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. При этом обязательны подписи как инструктирующего, так и инструктируемого.
1.3. Машинист трактора (тракторист), принимаемый на работу, после первичного инструктажа на рабочем месте должен в течение 2 – 15 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) пройти стажировку под руководством опытного, квалифицированного машиниста трактора, назначаемого приказом (распоряжением) по предприятию.
1.4. Повторный инструктаж по правилам и приемам безопасного ведения и охраны труда машинист трактора (тракторист) должен проходить:
–периодически, не реже одного раза в квартал;
–при неудовлетворительных знаниях по охране труда не позднее месячного срока;
– в связи с допущенным случаем травматизма или нарушением требований охраны труда, не приведших к травме.
1.5. Машинист трактора (тракторист) должен работать в спецодежде и обуви, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами: комбинезоне хлопчатобумажном, варежках комбинированных, сапогах резиновых.
Кроме того, на наружных работах зимой: куртке и хлопчатобумажных брюках на утеплительной прокладке, валенках.
Спецодежда, спецобувь должны быть исправны и соответствовать росту и размеру. Запрещается работать в одежде, пропитанной горюче-смазочными материалами.
1.6. Инструмент и устройства следует использовать только по назначению.
1.7. Кабина машиниста трактора (тракториста), органы управления и приборы должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних предметов.
1.8. На тракторе нельзя хранить промасленные или смоченные топливом обтирочные материалы, а также бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества.
1.9. Трактор необходимо заправлять топливом с помощью заправочных устройств. Заправка трактора в темное время суток допускается только при искусственном освещении. При этом запрещается воспользоваться источниками открытого огня.
1.10. Заправка топливного бака пускового двигателя этилированным бензином разрешается только механизированным способом. Запрещается заправлять бак этилированным бензином непосредственно из ведра и других емкостей.
1.11. Необходимо следить, чтобы в топливных баках и топливопроводах не было течи, которую при обнаружении нужно немедленно устранить, а потеки вытереть.
1.12. Работа с неисправным или плохо слышимым звуковым сигналом не разрешается.
Запрещается эксплуатировать трактор в ночное время с неисправной световой сигнализацией.
1.13. Прежде чем сойти с трактора, необходимо поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и включить тормоз.
1.14. Перед погрузкой трактора на железнодорожную платформу или другое транспортное средство необходимо установить механизм навески в верхнее положение, зафиксировать его механическим фиксатором в транспортном положении. Необходимо слить воду из системы охлаждения двигателя и топлива из топливных баков, отключить аккумулятор, включить первую передачу коробки передач.
1.15. При погрузке и выгрузке трактора необходимо пользоваться специальными захватами, гарантирующими безопасность работы и целостность кабины и обшивки трактора.
1.16. Машинист трактора должен хорошо знать приемы управления трактором и последовательность их выполнения при пуске пускового двигателя и дизеля, при пуске трактора в работу и его движении, а также при остановке трактора и двигателя.
1.17. Запрещается при работе смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать и очищать от грязи тягач и прицепные агрегаты.
1.18. При ремонте двигателя запрещается выполнять какие-либо ремонтные работы под трактором и прицепными машинами.


2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы необходимо осмотреть трактор, убедиться в его исправности и только приступать к пуску двигателя.
2.2. Перед пуском двигателя необходимо:
– выполнить операции “Щестного технического обслуживания по подготовке двигателя к работе”;
–проверить исправность электрооборудования освещения и сигнализации;
–открыть запорный кран топливного бака основного двигателя;
–выпустить воздух из топливной системы (при необходимости).
2.3. Для пуска двигателя необходимо соблюдать следующие требования:
–установить рычаг переключения передач в нейтральное положение;
–включить аккумуляторную батарею в электрическую сеть, нажав на большую кнопку включателя массы до фиксации ее в нижнем положении;
–установить рычаг управления подачей топлива в положение выключенной подачи топлива;
–включить декомпрессор;
–открыть кран подачи топлива к карбюратору пускового двигателя;
–прикрыть воздушную заслонку карбюратора пускового двигателя;
–включить электростартер;
–после прогрева пускового двигателя плавно, но быстро включить муфту сцепления редуктора;
–прокрутить основной двигатель в течение 1–2 мин. до появления давления смазки в масляной магистрали двигателя и исключить декомпрессор;
–заглушить пусковой двигатель;
–закрыть кран подачи топлива в карбюратор.
2.4. Для облегчения запуска двигателя в зимний период в системе охлаждения следует использовать жидкости с низкой замерзающей температурой (антифриз).
2.5. Заправку системы охлаждения двигателя трактора антифризом следует производить только с помощью специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, бачка, воронки).
Заправочная посуда должна быть очищена от твердых осадков, налетов и ржавчины, промыта щелочным раствором и пропарена. Заправочная посуда должна иметь надпись: "Только для антифриза".
При заправке антифризом необходимо принять меры, исключающие попадание в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, масла и т.п.), поскольку во время работы двигателя они приводят к спинанию антифриза.
2.6. Заливать антифриз в систему охлаждения без расширительного бачка следует не до горловины радиатора, а на 10% меньше объема системы охлаждения, так как при работе двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к его утечке.
Переливание антифриза с помощью шланга путем его засасывания ртом запрещается.
После работы с антифризом следует тщательно вымыть руки водой с мылом.
2.7. Не разрешается пуск основного двигателя без предварительной прокрутки коленчатого вала, особенно в холодное время года, когда смазка густая и поступает в подшипники с опозданием.
2.8. Запрещается пускать двигатель без воды в системе охлаждения.
2.9. Запрещается пользоваться открытым огнем для облегчения пуска двигателя в холодное время года.
2.10. Запрещается работа на тракторах, в которых есть устройство ручного запуска двигателя, с помощью пускового шнура. Это относится к старым моделям тракторов, которые должны быть оборудованы электростартерным запуском двигателя.
2.11. При пуске двигателя пусковым древком его необходимо брать правой рукой так, чтобы пальцы руки были по одну сторону древка. Вращать черенок вкруговую запрещается.
2.12. Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (в результате самовозгорания рабочей смеси).
2.13. Отправляясь с места, при повороте и остановке машины, машинист трактора (тракторист) должен дать предупредительные сигналы рабочим, находящимся на прицепных машинах.
3. Требования безопасности при выполнении работы
3.1. Во время движения трактора главная муфта сцепления должна быть полностью включена, чтобы не допустить пробуксовки дисков, что приводит к преждевременному срабатыванию фрикционных накладок. Переключать передачи нужно при выключенной головной муфте.
3.2. При работе трактора с прицепными машинами необходимо прикрепить растяжки механизма навешивания к верхним плоскостям (чтобы не допустить зацепки растяжек за прицепную скобку и их повреждение), поднять нижние тяги механизма навешивания в крайнее верхнее положение, установить верхнюю тягу в транспортное положение и закрепить ее специальным.
3.3. Машинист трактора должен ознакомиться с фронтом работ и технологией рабочего процесса, проверить исправность ограждения и наличие предупредительных знаков, а также ознакомиться с рельефом и особенностями площадки.
3.4. Запрещается при движении переходить с трактора на прицепные машины и обратно.
3.5. Запрещается включать скорость при наличии людей между трактором и прицепной машиной.
3.6. Площадка, на которой работает трактор, должна быть ограждена и оборудована знаками безопасности. При выполнении работ на дорогах с открытым движением место проведения работ должно быть ограждено и установлены соответствующие дорожные знаки.
3.7. При работе трактора необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных приборов:
–давлением в системе смазки прогретого двигателя. Давление должно быть на номинальных оборотах 3–5 кгс/см2 на минимальных оборотах холостого хода – не менее 1 кгс/см2;
–температурой воды в системе охлаждения (75–100°С).
Нельзя допускать длительной работы двигателя под нагрузкой при температуре ниже 75°С, так как при этом повышается износ цилиндропоршневой группы и снижается экономичность двигателя.
3.8. Чтобы не допустить ожогов паром или горячей водой (антифризом), выбрасываемой из радиатора при перегреве двигателя, крышку радиатора необходимо снимать в перчатках, стоя с наветренной стороны.
3.9. Одновременная работа двух тракторов с прицепными машинами допускается при расстоянии между агрегатами не менее 20м. Интервал между тракторами допускается.
3.10. При работе трактора запрещается:
–передавать управление трактором другому лицу;
–оставлять машину с работающим двигателем;
–сидеть и стоять на раме и других частях машин;
– стоять вблизи колес машины или гусениц трактора;
–отцеплять машину от трактора до полной остановки;
–перевозить в кабине трактора людей.
3.11. Техническое обслуживание трактора необходимо производить только после его остановки, при неработающем двигателе, установке рычага коробки передач в нейтральное положение, опущенном механизме навешивания и выключенном включателе "массы".
3.12. Машинист трактора (тракторист) должен применять только исправный инструмент, без трещин, забоин, заусенцев.
3.13. Необходимо применять гаечные ключи соответствующего размера. Запрещается применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек.
3.14. При подтягивании крепежных деталей необходимо остерегаться размещенных вблизи деталей с острыми углами и кромками.
3.15. При проверке уровня смазки в конечных передачах необходимо остерегаться выброса горячей смазки.
3.16. Запрещается воспользоваться открытым огнем при проверке уровня электролита в банках аккумулятора.
3.17. Осматривать и обслуживать аккумуляторы необходимо осторожно. При приготовлении электролита необходимо сначала налить в сосуд воды, а затем, непрерывно перемешивая, тонкой струей доливать кислоту. Обратный порядок запрещается.
3.18. Запрещается при проверке степени заряженности аккумулятора нагрузочной вилкой касаться нагревшегося сопротивления, так как это может привести к ожогу.
3.19. Во избежание ожогов при демонтаже и монтаже деталей вблизи горячего выхлопного коллектора нельзя прикасаться к нему.
3.20. Очищать и обмывать детали и узлы нужно скребком, тряпкой или щеткой.
3.21. Проверять натяжение ремня вентилятора необходимо только при неработающем двигателе.
4. Требования безопасности после окончания работы
4.1. Перед остановкой двигателя необходимо дать ему поработать в течение 5 минут без погрузки при средней и малой частоте вращения коленчатого вала, затем остановить двигатель, исключить подачу топлива.
4.2. Закончив работу, необходимо провести контрольный осмотр трактора и операции по его техническому обслуживанию, выключить и замкнуть пусковые устройства. При этом должна быть исключена возможность запуска машины посторонними лицами.
4.3. В зимнее время года необходимо слить воду, смазку перелить в чистую тару и плотно закрыть пробками.
4.4. По окончании работы машинист трактора должен снять спецодежду, очистить ее от пыли и другой грязи и повесить в отведенное для хранения место. Затем вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
4.5. Все неисправности, обнаруженные при осмотре или при работе трактора, машинист трактора (тракторист) должен сообщить механику или сменщику.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. При появлении стуков и шумов в двигателе трактора необходимо немедленно остановить двигатель и устранить неисправность. Если частота вращения коленчатого вала двигателя избыточно увеличивается (двигатель идет вразброс), необходимо прекратить подачу топлива, переместив рычаг управления подачей топлива вверх до упора и сообщить об этом механику.
5.2. Для экстренной остановки трактора необходимо выключить главную муфту сцепления и нажать одну из педалей остановочного тормоза. Если продолжительная остановка, необходимо поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и выключить главную муфту сцепления. Если трактор стоит на склоне, нужно застопорить правую педаль остановочного тормоза зубчатым сектором.
5.3. Чтобы избежать аварии двигателя, запрещается повторное включение шестерни редуктора при работающем двигателе.
5.4. Чтобы избежать ожогов, запрещается снимать шланги с патрубков радиатора отопителя при работающем двигателе.
5.5. При пожаре на тракторе необходимо немедленно отключить аккумулятор. Пламя тушить порошковым или углекислотным огнетушителем, засыпать землей или накрыть брезентом.
Запрещается заливать водой горящее топливо.
5.6. Запрещается ехать поперек крутых склонов (выше 15°), чтобы не опрокинулся трактор; через канавы, холмы и другие препятствия необходимо переезжать осторожно, на малой скорости, не допуская резких наклонов трактора. Не допускать резких поворотов трактора с навешенными орудиями при ослабленных цепях растяжек.
5.7. При несчастных случаях машинист трактора (тракторист) должен уметь оказать пострадавшему первую помощь, при неотложных случаях вызвать скорую помощь.
6. Дополнительные требования
6.1. При движении по дорогам машинист трактора (тракторист) должен выполнять требования "Правил дорожного движения Украины".
6.2. Скорость движения трактора по дорогам должна быть для тракторов типа, км/ч.
МТЗ – 2,5 – 33,4;
Т-130 – 4,4 – 12,2;
ДТ-75 – 5,5 – 11,5;
Т-150 – 16,3 – 30,1;
К-700 – 2,9 – 33,8.
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