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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 17 
при работе на отрезных пилах 

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда". 
1.2. Действие инструкции распространяется на работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих распиловку заготовок с помощью отрезных дисковых пил. 
1.3. К работе на отрезных пилах (далее – станки) допускаются работники не моложе 18 лет, которые:
имеют соответствующую квалификацию; 
прошли медицинское освидетельствование и не имеют противопоказаний; 
прошли соответствующее специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда; 
прошли вводный и первичный инструктаж по охране труда; 
имеют I группу по электробезопасности (прошли соответствующий инструктаж).
1.4. Работники должны раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по охране труда. 
1.5. Раз в год работники должны проходить обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда. 
1.6. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
выполнять только ту работу, которая предусмотрена его рабочей инструкцией или поручена ему руководителем; 
знать устройство и принцип работы эксплуатируемых станков; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия; 
знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться; 
знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь; 
пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты. 
1.7. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах. 
1.8. Основными опасностями, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травмированию или профессиональному заболеванию, являются:
опасность травмирования движущимися или вращающимися частями оборудования, деталями или заготовками;
опасность намотки волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты и т.п. на движущиеся части машин, механизмов;
опасность поражения электрическим током при контакте с токоведущими частями оборудования, находящимися под напряжением;
опасность поражения электрическим током в результате контакта с частями и элементами оборудования, оказавшимися под напряжением из-за их неисправного состояния (напряжение соприкосновения);
опасность влияния повышенного уровня шума;
опасность влияния повышенного уровня локальной вибрации;
опасность травмирования органов зрения частицами улетающего материала;
опасность возникновения пожара;
опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза;
опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза.
1.9. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.10. Рабочее место работника - производственные, складские, административные и служебные помещения.
1.11. Станки должны отвечать следующим требованиям безопасности:
все доступные для прикосновения токопроводящие части электродвигателей должны быть изолированы, ограждены или размещаться в местах, недоступных для случайного их касания. Корпуса станков, электродвигателей и пускового оборудования должны быть заземлены;
передачи (ременные, цепные, зубчатые и т.п.), размещенные вне корпусов станков, должны иметь ограждения с устройствами для безопасного их открывания, перемещения и установки;
станки должны иметь такое направление вращения пильного диска, чтобы обеспечивалось необходимое прижатие распыляемого материала к опорным поверхностям (стола, упора, направляющей линейки);
пильный диск должен быть огражден сплошным металлическим колпаком, нижняя кромка которого должна перекрывать зубы не менее чем на 100 мм в нерабочем положении, а в рабочем – позволяла открываться только тем зубам, которые участвуют в распылении;
на станке должны быть установлены защитные упоры, ограничивающие перемещение пилы таким образом, чтобы она могла отклоняться в сторону работника только настолько, насколько это необходимо для пропила наибольшей ширины;
после окончания распиловки пилка должна автоматически отводиться противовесом за упор, ограничивающий рабочую часть стола с задней стороны;
в случае возвращения пилы в исходное положение, она не должна отскакивать от своего упора;
в конечном (нерабочем) положении пилы должна быть установлена ​​специальная упругая защелка, позволяющая сдвинуть пилу с места только после прикладывания к рукоятке пилы определенного усилия;
рама станка должна быть сбалансирована таким образом, чтобы усилие на рукоятке, необходимое для подвода пилы к древесине, не превышало 5 кгс.
1.12. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.13. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Перед началом работы работник обязан:
одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;
получить задачи на выполнение работ от руководителя; 
подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
осмотреть и подготовить рабочее место и подходы к нему, убрать все излишнее;
отрегулировать освещение таким образом, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, а свет не ослеплял глаза; при необходимости следует пользоваться местным освещением, напряжение которого не должно превышать 42 В.
2.2. Проверить исправность станка, а именно:
исправность заземляющих устройств, ограждений опасных зон, токоведущих частей электрической. Откидные, раздвижные и съемные ограждения должны воздерживаться от самопроизвольного перемещения;
исправность органов управления;
исправность и целостность защитного экрана (при наличии);
работу блокировок, упоров, концевых выключателей;
состояние пильного круга. Не допускается применять пилы, имеющие трещины на диске (холсте) или зубах, пилы с двумя подряд выломанными зубами и т.п.;
работу станка на холостом ходу.
2.3. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

3. Требования безопасности при работе.
3.1. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников, постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, держать в чистоте и исправности все узлы и механизмы станков.
3.2. Станки должны приводиться в действие и обслуживаться только лицами, за которыми они закреплены. Запрещается допускать к работе на станках посторонних лиц.
3.3. Пилку (следует приближать к обрабатываемому материалу плавно, без ударов; нажимать на заготовку следует без труда.
3.4. Замена пилы, чистка станка и уборка полов допускается только после полной остановки станка. Для чистки следует использовать специальные щетки или метлы. Проводить уборку непосредственно руками, варежкой или ветошью, а также сметать стружку сжатым воздухом не допускается.
3.5. Перед установкой на станок абразивный круг необходимо осмотреть для обнаружения видимых дефектов. Устанавливать на станки круги, не имеющие обозначения об испытаниях на механическую прочность, с просроченным сроком хранения круги с обнаруженными на них трещинами, выбоинами или с отслаиванием абразива слоя, не допускается. 
3.6. Не допускается устанавливать на станки пильные диски (круги) с диаметром отверстия больше диаметра вала (шпинделя), а также применять вставные кольца (втулки) для уменьшения диаметра отверстия в диске.
3.7. Запрещается:
оставлять работающий станок без присмотра;
класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка;
удерживать обрабатываемое изделие непосредственно руками, а также поддерживать руками конец отрезаемой заготовки;
работать на станках, имеющих дефекты;
убирать стружку из-под пилы во время работы станка; 
выталкивать стружку из сегментов диска во время его вращения;
находиться в плоскости вращения диска пилы;
самостоятельно производить ремонт электрооборудования станка.
3.8. Отключение станка обязательно при прекращении подачи тока, при смене рабочего инструмента, закреплении или установке на нем обрабатываемого изделия и при снятии его с станка, а также при ремонте, очистке и смазке станка, уборке пыли и стружки.
3.9. Следует немедленно докладывать непосредственному руководителю о каких-либо недостатках в работе, создающих опасность для окружающих и которые невозможно ликвидировать самому, а также обо всех несчастных случаях и авариях, произошедших во время работы.
4. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Выключить станок, отключить его от электрической сети.
4.2. Привести рабочее место в надлежащее состояние. Убрать стружку, отходы и т.п. Промасленную тряпку убрать в металлический ящик.
4.3. Рабочий инструмент и приспособление протереть, если необходимо смазать и сложить в отведенное для их хранения мест.
4.4. Снять спецодежду и спецобувь, очистить ее от пыли и другой грязи и положить в отведенное для хранения место и переодеться. 
4.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
4.6. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;
повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения;
заклинивание подвижных частей оборудования;
разрыв пилы;
вылет обрабатываемых материалов.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования; 
при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду; 
сообщить о случившемся руководителю работ.
5.3. В случае наступления несчастного случая:
немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
переместить пострадавшего в безопасное место; 
определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь". 
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.
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