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 с иностранными инвестициями "Название"


УТВЕРЖДЕНО:
Приказом генерального директора
ООО «Название»
от «__» _________ 2026 года
№ _____


ИНСТРУКЦИЯ №20
по охране труда при выполнении шиномонтажных работ

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие инструкции распространяется на работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих работы по монтажу, демонтажу и накачке шин транспортных средств и сельскохозяйственной техники.
1.3. К выполнению шиномонтажных работ допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (в случае необходимости) и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктажи по вопросам охраны труда, а также обучение безопасным методам ведения таких работ.
1.4. Работники должны один раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.
1.5. Раз в год работники должны проходить проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
1.6. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
· выполнять только ту работу, которая предусмотрена его должностной или рабочей инструкцией или поручена ему руководителем;
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
· заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
· знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
· знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;
· пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.7. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.
1.8. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:
· движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· повышенный уровень шума на рабочем месте;
· недостаточная освещенность рабочей зоны;
· повышенная физическая нагрузка.
1.9. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.10. Операции по демонтажу, перемещению и монтажу колес массой более 20 кг должны быть механизированы (используются специальные тележки, гайковерты, лебедки и т.п.).
1.11. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.12. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Работник перед началом работы должен:
· одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;
· получить задание у руководителя работ;
· осмотреть и подготовить рабочее место и подходы к нему в соответствии с требованиями безопасности, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы, проверить состояние пола на рабочем месте (мокровый или скользкий пол протереть);
· осмотреть инструмент, инвентарь, приспособления и проверить их исправность;
· разместить инструменты на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допускать в рабочей зоне наличия ненужных предметов; при этом инструмент на рабочем месте необходимо размещать так, чтобы предотвратить его скатывание или падение;
· убедиться в достаточной освещенности рабочего места; если освещенность рабочего места недостаточна или неисправны осветительные устройства, доложить об этом непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер и к работе не приступать.
2.2. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ.
3.1. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников.
3.2. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его инструментом, материалами, заготовками, деталями и посторонними предметами, своевременно убирать отходы в отведенное для них место. 
3.3. Перед снятием колеса необходимо проверить положение замкового кольца, ослабить затяжку гаек, вывесить транспортное средство с помощью специального подъемника или другого подъемного механизма.
3.4. Перед вывешиванием части техники с помощью подъемных механизмов (домкраты, передвижные подъемники, тали и т.п.), необходимо сначала установить транспортное средство на ровной поверхности, остановить двигатель, включить пониженную передачу, затормозить его стояночным тормозом, подставить под неподнимаемые колеса, упорные колодки (башма).
3.5. При вывешивании части транспортного средства плунжер домкрата или надставка к нему должны быть установлены в специально предусмотренные для этого места в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства. 
3.6. Под вывешенные для осмотра, профилактических работ или ремонта с помощью домкрата части транспортного средства под нее должны быть установлены подставки (козелки). Подставки (козелки) должны устанавливаться в местах, указанных в технологической документации или в документации по эксплуатации транспортного средства.
3.7. Домкрат нужно устанавливать на ровную нескользкую поверхность. В случае непрочного грунта под основание домкрата необходимо подложить крепкую деревянную подставку площадью не менее 0,1 м2 или доску.
3.8. Перед демонтажем шины (с диска колеса) воздух из камеры должен быть полностью выпущен. Демонтаж плотно прилегающей к ободу шины необходимо выполнять на специальном стенде или с помощью съемочного приспособления. Монтаж и демонтаж шин необходимо производить монтажным инструментом.
3.9. Перед монтажом шины необходимо проверить исправность и чистоту обода, колесного диска, бортового и замкового колец, а также шины.
3.10. Замковое кольцо при монтаже шины на диске колеса должно надежно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью.
3.11. Ободья и их элементы не допускаются к монтажу при обнаружении на них деформаций, трещин, острых кромок и заусенцев, ржавчины в местах контакта с шиной, выработке крепежных отверстий больше допустимых размеров.
3.12. Закачку и подкачку снятых с транспортных средств шин в гаражных условиях необходимо проводить в предохранительных клетках (устройствах) или с использованием других предохранительных устройств, препятствующих вылету колец и травмированию работников при разрыве шины.
3.13. При накачивании шин в дорожных условиях необходимо использовать переносные предохранительные устройства, предохранительную вилку, соответствующую длину и прочность, или положить колесо замковым кольцом вниз.
3.14. Предохранительные клетки (устройства) должны располагаться в непосредственной близости от компрессора. При этом длина шланга для закачки шин не должна превышать расстояние от места его присоединения к компрессору до середины предохранительной клетки (устройства).
3.15. Закачку шин следует выполнять в два этапа. Сначала шину следует накачать до давления 0,05 МПа и проверить положение замкового кольца. Далее необходимо убедиться, что кромка кольца находится под бортом шины и докачать шину до установленного заводом-производителем давления. При обнаружении неправильного положения замкового кольца необходимо выпустить воздух из шины, поправить положение кольца, а затем повторить вышеуказанные операции. При повторном неправильном положении кольца замка его необходимо заменить.
3.16. Подкачку шин без демонтажа следует производить в том случае, когда давление воздуха в них снизилось более чем на 40% от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена.
3.17. На устройстве для закачки шин (компрессор) должен быть установлен дозатор давления воздуха или манометр, позволяющий регулировать величину давления для разных шин. Редуктор на стенде для демонтажа и монтажа шин должен быть закрыт кожухом.
3.18. При выполнении шиномонтажных работ запрещается:
· при демонтаже шины выбивать диск кувалдой (молотком);
· снимать одно из сдвоенных колес с техники без применения домкрата путем наезда второго сдвоенного колеса на выступающий предмет (камень, бордюр и т.п.);
· при накачивании шины воздухом подправлять ее положение на диске путем постукивания;
· монтировать шины на диски колес, не соответствующие размеру шин, а также, если они имеют заусеницы или повреждения, препятствующие монтажу;
· при накачке шины или когда шина находится под давлением, поправлять положение бортового и замкового колец, бить по замковому кольцу молотком, кувалдой или другими предметами;
· закачивать шины больше нормы, установленной заводом-производителем;
· перекатывать вручную колеса, диски и шины массой более 20 кг;
· применять при монтаже шины замковые и бортовые кольца, не соответствующие данной модели.

4. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Привести рабочее место в надлежащее состояние. Промасленную тряпку убрать в металлический ящик.
4.2. Рабочий инструмент и приспособление протереть, если необходимо смазать, и сложить в отведенное для их хранения мест.
4.3. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить их на место хранения.
4.4. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду. 
4.5. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.


5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
· возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;
· вылет замкового кольца при накачке или подкачке шины;
· разрыв покрышки при накачке шины;
· падение вывешенных частей транспортного средства;
· самовольное движение транспортного средства;
· падение колеса или шины;
· повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
· оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования;
· при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду;
· сообщить о случившемся руководителю работ.
5.3. В случае наступления несчастного случая:
· немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
· переместить пострадавшего в безопасное место;
· определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь".
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.


[bookmark: _heading=h.hg30t0qbboos]
РАЗРАБОТАЛ: 
Начальник отдела сервиса Киевского филиала ____________________ И.П. Фамилия

ПОГОД:
Главный инженер ____________________ И.П. Фамилия



