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ІНСТРУКЦІЯ № 23
з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із заряджання акумуляторів

1. Загальні  положення.
1.1. Інструкція розроблена у відповідності з НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці».
1.2. Дія інструкції поширюється на працівників ТОВ «Назва» (далі - підприємство), які виконують роботи із заряджання акумуляторів.
1.3. До заряджання акумуляторів допускаються працівники віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд (за необхідності) та не мають протипоказань, вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці, а також навчання безпечним методам виконання робіт.
Працівники повинні пройти інструктаж на І групу з електробезпеки.
1.4. Працівники повинні один раз на 6 місяців проходити повторні інструктажі з питань охорони праці, а при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних із обов’язками за спеціальністю, –  цільовий інструктаж відповідно до характеру виконуваної роботи.
1.5. Працівники повинні один раз на рік проходити навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
1.6. Кожен працівник під час виконання своїх трудових обов’язків повинен: 
· виконувати тільки ту роботу, яка передбачена його робочою інструкцією або доручена йому керівником;
· знати будову та принцип роботи обладнання, що експлуатується;
· дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
· дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
· знати і виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця знаходження первинних засобів пожежогасіння та уміти ними користуватися;
· знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги санітарно-гігієнічних норм і правил, вміти надавати домедичну допомогу;
· користуватися передбаченими засобами колективного та індивідуального захисту.
1.8. Палити та приймати їжу дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.
1.9. Основними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які за певних обставин можуть призвести до травматизму чи професійних захворювань, є такі:
· підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;
· підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
· підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
· підвищена концентрація шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони;
· підвищене фізичне навантаження.
1.10. Працівник безоплатно забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до діючих Типових галузевих норм чи норм, передбачених Колективним договором.
1.11. Акумуляторні роботи повинні проводитися в спеціально виділеному приміщенні, куди має бути обмежений доступ людей. Припливно-витяжна вентиляція акумуляторного приміщення повинна включатися за півгодини до початку заряду батареї і відключатися після видалення всіх газів не менше, ніж через півтори години після відключення заряду.
1.12. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо умови її виконання створюють загрозу його здоров’ю або життю чи суперечать вимогам нормативних актів з охорони праці. 
1.13. За порушення вимог цієї інструкції працівник несе адміністративну, дисциплінарну та карну відповідальність згідно діючого законодавства України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Працівник перед початком роботи повинен:
· одягнути та привести до ладу передбачені для виконання роботи спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ;
· отримати завдання у керівника робіт;
· оглянути і підготувати робоче місце та підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, прибрати все зайве, перевірити стан підлоги на робочому місці, мокру або слизьку підлогу необхідно протерти;
· оглянути інструмент, інвентар, пристосування, перевірити їх справність;
· переконатися в достатній освітленості робочого місця; при недостатньому освітленні задіяти переносні освітлювальні пристрої.
2.2. Перевірити зарядний пристрій. Він не повинен мати пошкоджень. Кабелі, повинні не мати пошкоджень. Клеми повинні бути заводського виготовлення. Під’єднувати кабелі до акумулятора шляхом накидування чи скручування кабелів не допускається.
2.3. При виявленні загрози безпечному проведенню роботи, необхідно доповісти про це безпосередньому керівнику і до роботи не приступати. Дозволяється приступати до роботи тільки після усунення виявлених недоліків.


3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Слід бути уважним, не відволікатися самому та не відволікати від роботи інших працівників.
3.2. Для переміщення акумуляторних батарей по території і в приміщенні слід користуватися спеціальним візком з гніздами за розміром батареї, що виключають можливість їх падіння.
3.3. При перенесенні вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно використовувати пристрої (захвати) і дотримуватися заходів безпеки, щоб уникнути обливання електролітом.
3.4. Акумуляторні батареї, що установлюються для зарядження, повинні з’єднуватись між собою тільки проводами з наконечниками, які щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння. З’єднувати наконечники акумуляторних батарей дротом «закруткою» не допускається. Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і від’єднання їх повинно проводитися тільки при виключеному зарядному пристрої. 
3.5. Під час заряджання батарей слід дотримуватися наступних вимог безпеки:
· не допускати замикання клем акумуляторів металічними предметами;
· не допускати одночасного дотику до двох клем акумуляторів для запобігання короткого замикання і іскріння;
· перевіряти напругу акумуляторних батарей тільки спеціальним приладом (вольтметр, мультиметр тощо);
· приєднувати клеми акумуляторів на зарядку і від’єднувати їх після зарядки при вимкненому зарядному пристрої;
· з'єднувати акумуляторні батареї освинцьованими клемами, що створюють щільний контакт і виключають іскріння.
3.6. Приєднувати батареї до мережі постійного струму і з'єднувати акумулятори між собою необхідно в  діелектричних рукавичках і стоячи на діелектричному килимку.
3.7. При необхідності роботи на струмоведучих частинах слід користуватися інструментом з ізольованими рукоятками.
3.8. Для огляду акумуляторних батарей необхідно використовувати переносні світильники у вибухобезпечному виконанні напругою не вище 42 В.
3.9. Заряджати нові акумуляторні батареї слід тільки після просочення пластин електролітом: для батарей з сухими зарядженими пластинами - через 3 години, а для батарей з незарядженими пластинами - через 4 - 6 годин.
3.10. Здійснювати контроль за ходом зарядки слід за допомогою контрольних приладів (вольтметра термометра, ареометра тощо).
3.11. Зарядка акумуляторних батарей повинна проводитися тільки при відкритих пробках і включеній припливно-витяжній вентиляції.
3.12. Не допускається зберігати і заряджати кислотні та лужні акумуляторні батареї в одному приміщенні, а також зберігати бутлі з кислотою і флакони з лугом в акумуляторному приміщенні в кількості, що перевищує добову потреба.
3.13. Працівнику забороняється:
· залишати включене електрообладнання без нагляду;
· передавати електрообладнання особам, які не мають права працювати з ним;
· ударяти по електрообладнанню;
· знімати засоби захисту;
· смикати за кабель для відключення від електромережі, натягувати, перекручувати та перегинати електричний кабель, ставити на кабель сторонні предмети, допускати дотик кабелю з гарячими поверхнями;
· розбирати та самостійно ремонтувати електрообладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Привести робоче місце в належний стан. Вимкнути електрообладнання.
4.2. Робочий інструмент і пристосування почистити і помістити до відведених для зберігання місць.
4.3. Зняти спеціальний одяг, спецвзуття, інші ЗІЗ та помістити їх до місця зберігання.  
4.4. Вимити руки, обличчя, при необхідності прийняти душ, переодягнутися у чистий одяг. 
4.5. Доповісти керівнику про виявлені під час роботи недоліки. 

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях.
5.1. В процесі роботи можуть виникнути наступні аварійні ситуації:
· загоряння обладнання або матеріалів, виникнення пожежі;
· пошкодження ізоляції електрообладнання, виникнення напруги дотику та крокової напруги.
5.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:
· обгородити небезпечну зону і не допускати в неї сторонніх осіб; якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, необхідно її зберегти такою, якою вона була на момент настання події, для проведення розслідування;
· при пожежі приступити до її ліквідації; якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, викликати пожежну команду;
· повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. У разі настання нещасного випадку:
· негайно звільнити потерпілого від дії уражаючого фактору; 
· перенести його в безпечне місце (при необхідності чи можливості);
· визначити стан потерпілого, при необхідності надати йому домедичну допомогу, а у тяжких випадках викликати "швидку медичну допомогу".
5.4. При ліквідації аварійної ситуації виконувати вказівки керівника робіт.
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