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ИНСТРУКЦИЯ №16
по охране труда при работе на ленточнопильных станках

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие инструкции распространяется на работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих распиловку заготовок с помощью ленточнопильных станков.
1.3. К выполнению работ на ленточнопильных станках (далее – станки) допускаются работники не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование (в случае необходимости) и не имеют противопоказаний, вводный и первичный инструктаж по охране труда, а также обучение безопасным методам выполнения таких работ.
1.4. Перед началом работы на станках работники должны пройти инструктаж для получения I группы по электробезопасности.
1.5. Работники должны раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по охране труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности, – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.
1.6. Раз в год работники должны проходить проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
1.7. Работник перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку в течение 2 – 15 смен.
1.8. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен:
выполнять только ту работу, которая предусмотрена его рабочей инструкцией или поручена ему руководителем;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
знать устройство и правила технической эксплуатации эксплуатируемых станков;
знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;
пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.9. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.
1.10. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.11. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:
повышенное напряжение электрической сети;
повышенная физическая нагрузка;
повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
повышенные уровни шума и вибрации;
части движущихся или вращающихся станков;
рабочий инструмент и обрабатываемые материалы.
1.12. На станках должен быть указан его инвентарный номер, и вывешен список работников, имеющих право на нем работать, а также Ф.И.О. должностного лица (лиц), ответственного за содержание станка в исправном состоянии и за его безопасную эксплуатацию.
1.13. Станки должны отвечать следующим требованиям безопасности:
все доступные для прикосновения токопроводящие части электродвигателей должны быть изолированы, ограждены или размещаться в местах, недоступных для случайного их касания. Корпуса станков, электродвигателей и пускового оборудования должны быть заземлены;
передачи (ременные, цепные, зубчатые и т.п.), размещенные вне корпусов станков, должны иметь ограждения с устройствами для безопасного их открывания, перемещения и установки;
режущее полотно ленточно-отрезных станков должно иметь ограждение по всей длине, кроме участка в зоне резки;
станки должны быть оснащены защитным устройством, предотвращающим травмирование работника режущим полотном в случае его разрыва;
полотно ленточной пилы должно быть отшлифовано и не иметь трещин, выпячиваний, продольной волнистости, отгибания задней кромки, раковин от коррозии, сломанных зубов и т.п.; 
подача материала в зону резки должна производиться с помощью специальных приспособлений, обеспечивающих его устойчивое положение. В случае обработки деталей длиной 2 м и более необходимо применять дополнительные опоры (люнеты);
на каждом рабочем месте у станка на полу должны быть установлены деревянные решетчатые настилы (трапы) на всю длину рабочей зоны шириной не менее 0,6 м от выступающих частей станка.
1.14. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.15. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Перед началом работы работник обязан:
надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, подготовить средства индивидуальной защиты, проверить их исправность; спецодежда должна быть наглухо застегнута;
получить задачи на выполнение работ от руководителя; 
подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
осмотреть и подготовить рабочее место и подходы к нему, убрать все лишнее, не загромождая при этом проходы, проверить состояние деревянного решетчатого настила, пола на рабочем месте, мокрый или скользкий пол необходимо протереть;
отрегулировать освещение таким образом, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, а свет не ослеплял глаза; при необходимости следует пользоваться местным освещением, напряжение которого не должно превышать 42 В.
2.2. Проверить исправность и наличие следующего:
заземляющих устройств, ограждений опасных зон, токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов и т.п.); откидные, раздвижные и съемные ограждения должны воздерживаться от самопроизвольного перемещения;
исправность органов управления;
работу блокировок, упоров, концевых выключателей;
систему подачи смазочно-охлаждающей жидкости (ЗОР), система не должна иметь протеканий, а подводящие СОЛ шланги должны размещаться так, чтобы было исключено соприкосновение их с режущим инструментом и подвижными частями станка.
2.3. Выявленные нарушения требований безопасности должны быть устранены до начала работ. При невозможности устранения нарушений сами по себе, сообщить о них руководителю работ. К работе приступать только после полного устранения выявленных нарушений.
3. Требования безопасности при работе.
3.1. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников, постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, держать в чистоте и исправности все узлы и механизмы станков.
3.2. Станки должны приводиться в действие и обслуживаться только лицами, за которыми они закреплены. Запрещается допускать к работе на станках посторонних лиц.
3.3. При обработке на станках тяжелых деталей и заготовок (более 25 кг) их установку и съемку необходимо производить с помощью грузоподъемных механизмов.
3.4. Замена пилы, чистка станка и уборка полов допускается только после полной остановки станка. Для чистки следует использовать специальные щетки или метлы. Проводить уборку непосредственно руками, варежкой или ветошью, а также сметать стружку сжатым воздухом не допускается.
3.5. Для охлаждения зоны резки при обработке изделий из магния необходимо применять смазочно-охлаждающие жидкости на основе минеральных и растительных масел, не содержащих кислот и воды. Стружку и пыль магниевых сплавов нужно хранить в закрытой железной таре.
3.6. Допускается применять только отшлифованное полотно ленточной пилы, не имеющее трещин, выпячиваний, продольной волнистости, отгибания задней кромки, раковин от коррозии. 
3.7. Запрещается:
оставлять работающий станок без присмотра;
класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка;
удерживать обрабатываемое изделие непосредственно руками;
работать на пилах, имеющих дефекты;
убирать стружку из-под пилы во время работы станка;
находиться в плоскости работы пилы;
самостоятельно производить ремонт электрооборудования станка.
3.8. Отключение станка обязательно при прекращении подачи тока, при смене рабочего инструмента, закреплении или установке на нем обрабатываемого изделия и при снятии его с станка, а также при ремонте, очистке и смазке станка, уборке пыли и стружки.
4. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Выключить станок, отключить его от электрической сети.
4.2. Рабочий инструмент и приспособление протереть, если необходимо смазать, и сложить в отведенное для их хранения мест.
4.3. Привести рабочее место в надлежащее состояние. Убрать мусор, стружку и т.д. Промасленную тряпку убрать в металлический ящик.
4.4. Снять спецодежду и спецобувь, очистить ее от пыли и другой грязи и положить в отведенное для хранения место и переодеться. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
4.5. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;
повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения;
заклинивание подвижных частей оборудования;
разрыв частей движущихся или вращающихся механизмов или обрабатываемых деталей;
вылет обрабатываемых материалов.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования; 
при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду; 
сообщить о случившемся руководителю работ.
5.3. В случае наступления несчастного случая:
немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
переместить пострадавшего в безопасное место; 
определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь". 
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.
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