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ИНСТРУКЦИЯ №9
по охране труда при работе с ручным пневматическим инструментом

1. Общие требования.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие инструкции распространяется на всех работников ООО «Название» (далее – предприятие), использующих в своей работе ручной пневматический инструмент (дрели, гайковерты, шлифмашинки и т.п.).
1.3. К работе с ручным пневматическим инструментом (далее – пневмоинструмент) допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (при необходимости) и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктаж по вопросам охраны труда, а также обучение безопасным методам работы с пневмоинструментом.
1.4. Работники должны раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности, – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.
1.5. Раз в год работники должны проходить обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
1.6. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
· выполнять только ту работу, которая предусмотрена его должностной или рабочей инструкцией или поручена ему руководителем;
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
· знать устройство и принцип работы эксплуатируемого пневмоинструмента;
· заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
· знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
· знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;
· пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.7. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.
1.8. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:
· движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;
· повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· повышенный уровень шума на рабочем месте;
· повышенный уровень вибрации;
· повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
· недостаточная освещенность рабочей зоны;
· острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
· повышенная физическая нагрузка.
1.9. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.10. Пневмоинструмент, используемый в работе, должен иметь следующую информационную маркировку:
· название и адрес производителя;
· обозначение серии или типа;
· серийный номер или номер партии;
· год изготовления;
· максимальное рабочее давление.
· инвентарный номер (допускается в качестве инвентарного использования серийного номера).
1.11. На предприятии должно быть назначено лицо из числа инженерно-технических работников, ответственное за осмотр, хранение и исправность пневмоинструмента и вспомогательного оборудования к нему.
1.12. Пневмоинструмент должен закрепляться за работниками для индивидуального или бригадного использования.
1.13. Пневматический инструмент независимо от условий его работы и исправности необходимо периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев, разбирать, промывать, смазывать, роторные лопатки – заправлять, а обнаруженные при осмотре повреждения или изношенные части – заменять новыми. После сборки инструмента необходимо производить регулировку частоты вращения шпинделя на соответствие паспортным данным, а также в течение 5 минут проверять его работу на холостом ходу. 
Результаты осмотра и обслуживания пневмоинструмента должны учитываться в соответствующем журнале.
1.14. Рабочая часть пневматического инструмента должна быть правильно заточена, без повреждений, трещин, выбоин и заусенцев. Боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер. Хвостовик инструмента должен быть ровный, без скосов и трещин, соответствовать размерам втулки, быть плотно пригнан и правильно центрирован – для предотвращения самопроизвольного выпадения. 
1.15. Клапан включения пневматического инструмента должен легко и быстро, без труда открываться и закрываться и не пропускать воздух в закрытом положении. Клапан должен быть отрегулирован до начала работы пневматического инструмента. Места присоединения воздушных шлангов к пневматическим инструментам, трубопроводам и месту соединения шлангов между собой не должны пропускать воздух. 
1.16. На воздухоподводящем трубопроводе должна быть установлена ​​запорная арматура. 
1.17. Рабочие части пневматических шлифмашин и пил должны быть оборудованы защитными ограждениями. 
																1.18. Конструкция пневмоинструмента должна обеспечивать виброзащиту обеих рук оператора.
																1.19. Пневмоинструменты ударного действия должны иметь устройства, исключающие самовольный вылет рабочего инструмента при холостых ударах.
																1.20. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь ограждение рабочего инструмента.
																1.21. Пневмоинструмент, предназначенный для обработки специальных деталей и материалов, образующих пыль в концентрациях, превышающих предельно допустимые, должны иметь устройства для пылеотведения.
																1.22. Выхлопные отверстия на пневмоинструменте должны быть расположены таким образом, чтобы отработавший воздух не обдувал руки работающего и не загрязнял зону его дыхания.
1.23. Для пневмоинструмента необходимо применять неповрежденные гибкие шланги, которые необходимо подсоединять к инструменту и соединять между собой с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Закреплять шланги дротом не допускается. 
1.24. Конструкция рукоятки для пневмоинструмента, вес которого превышает 2 кг (вместе с инструментальной насадкой), должна предусматривать возможность его удержания обеими руками во время работы.
1.25. При наличии рядом с местом использования пневмоинструмента других рабочих мест или проходов следует использовать защитный экран (ширму, щит, перегородку и т.п.) высотой не менее 1 м сплошную или сетчатую с размером ячеек не более 3 мм.
1.26. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.27. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Работник перед началом работы должен:
· одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;
· получить задачи на выполнение работ у руководителя;
· осмотреть и привести в надлежащее состояние рабочее место, убрать все излишнее;
· подготовить необходимый инструмент и приспособление.

2.2. Осмотреть пневмоинструмент и проверить его исправность, а именно:
· состояние конуса шпинделя и хвостовика рабочего инструмента (если конус загрязнен, его необходимо очистить);
· надежность крепления всех резьбовых соединений;
· легкость и плавность хода движущихся деталей;
· исправность редуктора, для чего шпиндель пневмоинструмента необходимо несколько раз провернуть от руки при отключенном двигателе (если редуктор исправен, шпиндель вращается легко, без заедания);
· отсутствие люфта в крепежной втулке;
· наличие ограждающих средств (кожухов, щитков и т.п.).
2.3. Перед присоединением гибкого шланга к пневматическому инструменту воздушную магистраль необходимо продуть, а после присоединения шланга к магистрали необходимо продуть также и шланг, свободный конец которого перед продуванием должен быть закреплен. Инструмент должен подсоединяться к шлангу после прочистки сетки в футорке. Подключение шланга к магистрали и инструменту, а также его разъединение необходимо производить при перекрытой арматуре. Гибкий шланг должен быть размещен таким образом, чтобы исключалось его случайное повреждение или наезд на него транспорта. 
2.4. Непосредственно перед началом работы необходимо проверять:
· надежность закрепления рабочего инструмента (сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и т.п.);
· работу пневмоинструмента на холостом ходу в течение 5 – 10 мин.
2.5. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

3. Требования безопасности при работе.
3.1. при работе следует поддерживать порядок на рабочем месте, быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работников.
3.2. Выполнять пневмоинструмент только ту работу, для которой этот инструмент предназначен.
3.3. При производстве работ с пневмодрилем предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закреплять. 
3.4. При работе пневмоинструмента стружку следует удалять специальными крючками или щетками только после полной остановки инструмента. 
3.5. Воздух к пневматическому инструменту необходимо подавать только после установки его в рабочее положение. Работа инструмента на холостом ходу не допускается.
3.6. Выполнять работу с использованием пневматического инструмента ударного действия в зоне повышенного шума необходимо с применением соответствующих СИЗ. 
3.7. Справлять, регулировать и заменять рабочую часть инструмента разрешается только при отсутствии в гибком шлаге сжатого воздуха. 
3.8. Выполнять работы с пневмоинструментом из приставных стремянок не допускается. 
3.9. Выполнять работы с пневматическим инструментом ударного действия без применения устройств, предотвращающих самопроизвольное выпадение рабочей части инструмента во время холостых ударов не допускается. 
3.10. Нажатие на пневматический инструмент необходимо производить плавным постепенным усилием. Держать пневмоинструмент за рабочую часть во время работы не допускается.
3.11. Переносить пневматический инструмент можно только за рукоятку. Не разрешается использовать шланг или рабочую часть пневматического инструмента для его переноски. 
3.12. Прекращение доступа к пневмоинструменту сжатого воздуха (путем закрытия запорной арматуры) должно производиться в следующих случаях:
· при оставлении инструмента без присмотра даже на короткое время и во время перерывов;
· при внезапной остановке в подаче рабочего воздуха;
· при обрыве шлангов;
· при обнаружении каких-либо неисправностей в работе.
3.13. Запрещается:
· применять подложки, заклинивать инструмент или работать пневматическим инструментом при наличии люфта во втулке;
· выполнять работы без средств индивидуальной защиты;
· сверлить детали во взвешенном состоянии или на «коленке».
· натягивать и перегибать шланги пневматического инструмента, а также пересекать их тросами, кабелями и рукавами газосварки не допускается. 

4. Требования безопасности по окончании работы.
4.1. Прекратить работу. Отсоедините пневмоинструмент от воздушной магистрали.
4.2. Тщательно очистить пневмоинструмент от грязи, смазки и пыли, а ржавые части протереть тряпкой слегка смазанной смазкой.
4.3. Привести рабочее место в надлежащее состояние, собрать и перенести в отведенные места остатки материалов, отходы, приспособления и т.п.
4.4. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить в места их хранения.  
4.5. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду. 
4.6. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
· возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;
· повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения;
· разрыв рабочих рукавов и выход рабочего воздуха.

	5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
· оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования;
· при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду;
· сообщить о случившемся руководителю работ.
5.3. В случае наступления несчастного случая:
· немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
· переместить пострадавшего в безопасное место;
· определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь".
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.
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