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ИНСТРУКЦИЯ №9-ПБ
о мерах пожарной безопасности в вентиляционном помещении

1. Общие положения.
1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине» (далее – Правила) и устанавливает требования пожарной безопасности для вентиляционных помещений.
1.2. Инструкция обязательна для изучения и выполнения всеми работниками ООО «Название» (далее – предприятие), которые находятся в таких помещениях.
1.3. Руководитель предприятия должен назначить соответствующим приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты.
1.4. Обязанности обеспечения пожарной безопасности, содержания и эксплуатации средств противопожарной защиты предусматриваются в соответствующих должностных инструкциях, обязанностях, приказах, положениях о подразделении и т.д.
1.5. За нарушение требований этой инструкции виновные лица несут административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования пожарной безопасности.
2.1. Помещение вентиляционное относится к категории «Д».
2.2. Эвакуационные пути должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и при возникновении пожара обеспечивать безопасность всех людей во время эвакуации из помещений. Дверь на путях эвакуации должна открываться в направлении выхода из зданий (помещений). При наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут запираться только на легко отпирающиеся внутренние запоры.
2.3. Курить разрешается только в специально отведенных для курения местах, оборудованных урной или пепельницей и обозначенных соответствующим информационным знаком «Место для курения».
2.4. Вентиляционные установки должны отвечать противопожарным требованиям стандартов, строительных норм и других нормативных актов. Электрооборудование вентиляционных установок должно отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
2.5. Конструкции вытяжных устройств должны предотвращать накопление пожароопасных отложений и обеспечивать возможность их очистки пожаробезопасными способами. Работы по очистке должны проводиться систематически в соответствии с технологическими регламентами и фиксироваться в соответствующем журнале.
2.6. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами принадлежности. Первичные средства пожаротушения должны размещаться у входа в помещение.
2.7. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с оформлением соответствующего наряда-допуска на выполнение временных огневых работ.
2.6. При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
вносить изменения в элементы системы вентиляции и кондиционирования воздуха, препятствующие распространению пожара.
отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
выжигать накопленные в воздуховодах, зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
оставлять двери вентиляционных камер открытыми, хранить в камерах разные материалы и оборудование;
использовать приточно-вытяжные воздуховоды и каналы для отвода газов от отопительных приборов, газовых колонок, кипятильников и других нагревательных приборов;
складировать вплотную (на расстоянии менее 0,5 м) к воздуховодам и оборудованию горючие материалы или негорючие материалы в горючей упаковке;
допускать в помещение посторонних лиц;
эксплуатировать электрооборудование, имеющее неисправности, при испорченных или выключенных приборах безопасности и автоматики, а также при их отсутствии;
сушить спецодежду, обувь, другие материалы на оборудовании или в помещении;
хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие жидкости и материалы в помещении.

3. Действия работников при пожаре.
3.1. В случае обнаружения признаков пожара (горения) каждый работник обязан:
немедленно уведомить об этом пожарно-спасательную службу по телефону «101». При этом необходимо назвать местонахождение объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию; 
принять (по возможности) меры по эвакуированию людей, тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения и сохранения материальных ценностей; 
сообщить о пожаре администрации предприятия или соответствующему компетентному должностному лицу и (или) дежурном на объекте;
выключить, при необходимости, электроприёмники и вентиляцию;
при необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы; 
при отсутствии представителей администрации предприятия в случае прибытия подразделений пожарной охраны организовать их встречу и предоставлять необходимую информацию и иную помощь в процессе тушения пожара. 
3.2. Телефоны вызова аварийно-спасательных служб:
101 – пожарно-спасательная служба;
102 – Национальная полиция;
103 – экстренная медицинская помощь;
104 – аварийная газовая служба.
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