


ООО «Название»

П Р И К А З


«__» ______ 2026 № _____
Об испытании приставных 
лестниц и стремянок

Во исполнение ст. 13 Закона Украины «Об охране труда» и п. 7.1. – п. 7.35. «Правил охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями» (НПАОП 0.00-1.71-13), также с целью предотвращения производственного травматизма 


ПРИКАЗАЮ: 


1. Назначить комиссию по испытанию приставных лестниц и стремянок, в составе: 

Председатель комиссии: Директор Фамилия Имя Отчество

и членов комиссии:  Коммерческий директор Фамилия Имя Отчество 
                                    Заведующий складом Фамилия Имя Отчество 


2. Комиссии:
- начать работу по испытанию приставных лестниц и стремянок в порядке и с периодичностью, предусмотренных п.7.1 - п.7.35 НПАОП 0.00-1.71-13; 
- составить и утвердить график проведения испытаний имеющихся на предприятии приставных лестниц и стремянок;
- обеспечить надлежащую регистрацию результатов работы, а также маркировку лестниц, прошедших испытания. 
3. Утвердить Порядок проведения осмотра и испытания переносных лестниц и стремянок (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


          Директор __________ И.О. Фамилия
  (подпись)



С приказом ознакомлен:
______________ ____________ И.О. Фамилия
           (дата) (подпись)                    

 ООО «Название»



АКТ
испытание приставной лестницы



г. Киев «_____»_______2026 г.

 
Комиссия назначена приказом от 13.10.2026 № 18-ОП, в составе: 

Председатель комиссии: Директор Фамилия Имя Отчество

и членов комиссии:  Коммерческий директор Фамилия Имя Отчество 

                                    Заведующий складом Фамилия Имя Отчество

Комиссия составила настоящий акт об испытании приставной лестницы металлической/деревянной. 

Во время испытания было установлено следующее: 

1. Наименование: приставная лестница металлическая/деревянная. 
2. Инвентарный номер: ___________________________.
3. Дата ввода в эксплуатацию: __________________.
4. Дата последнего испытания __________________. 
5. Цех (участок), на котором используется лестница: _________________________.
6. Нормативно-правовой акт, согласно которому проводится испытание: НПАОП 0.00-1.71-13 (п.7.1 – п.7.35). 
7. Порядок и вид испытания: 
статическое испытание, 2000 кг в течение 2 мин.
8. Результаты испытания: дефектов не обнаружено. 
9. Вывод комиссии: лестница пригодна/непригодна к эксплуатации. 


Председатель комиссии: Директор ________________Фамилия Имя Отчество			

и члены комиссии:  Коммерческий директор _____________ Фамилия Имя Отчество
 
                                   Заведующий складом ______________Фамилия Имя Отчество








ООО «Название»

Порядок проведения осмотра и испытания переносных лестниц и стремянок
в ООО "Название".


1. Общие положения.

1.1. Порядок проведения осмотра и испытаний переносных лестниц и стремянок в ООО «Название» (далее – Порядок) определяет процедуру проведения осмотра, проверки и испытания переносных лестниц и стремянок в ООО «Название» (далее – предприятие). 
1.2. Требования Порядка распространяются на все структурные подразделения предприятия.
1.3. Содержание, эксплуатация и испытание переносных лестниц и стремянок осуществляются в соответствии с требованиями их технической (эксплуатационной) документации – паспортов и/или инструкций от организации-изготовителя лестниц и стремянок и в соответствии с положениями нормативно-правовых документов.
Хранение и эксплуатация на предприятии переносных лестниц и стремянок (далее — лестница/стремянка), которые не поставлены на балансовый или забалансовый учёт (не внесены в инвентарный учёт) и не прошли испытания, запрещаются. 
1.3. Организацию и проведение испытаний переносных лестниц и стремянок на предприятии осуществляет комиссия, созданная приказом. 
1.4. Ответственность за учет, эксплуатацию и контроль технического состояния, проведение осмотра и испытаний лестниц/стремянок возлагается на руководителей структурных подразделений.
1.5. В зависимости от специфики деятельности структурного подразделения, наличия подчинённых подразделений, количества учтенных лестниц и стремянок, условий их эксплуатации, руководитель структурного подразделения своим распоряжением назначает ответственное лицо за учёт и исправное состояние переносных лестниц и стремянок, из числа компетентных (инженерно-технических) работников. 

2. Осмотр переносных лестниц и стремянок.

2.1. В процессе эксплуатации лестницы/стремянки подлежат осмотру на соответствие требованиям безопасности. 2.2. Визуальный осмотр лестницы/стремянки проводится лично работником непосредственно перед ее применением (без регистрации результатов). 
В случае обнаружения недостатков, повреждений и неисправностей работник обязан сообщить лицу, ответственному за учёт и исправное состояние лестницы/стремянки, либо руководителю подразделения и не использовать неисправную лестницу/стремянку. 
2.3. Руководитель структурного подразделения обязан обеспечить обслуживание, своевременный ремонт, замену поврежденных, неисправных, отсутствующих или утративших свойства элементов и узлов. В случае выявления недостатков в конструкции лестницы/стремянки, которые технически не подлежат ремонту, такая лестница/стремянка списывается с баланса предприятия в установленном законодательством порядке. 
2.4. При выявлении недостатков и неисправностей в лестнице / стремянке - их эксплуатация запрещена и применяются меры для предупреждения об этом других работников. 

3. Испытание переносных лестниц и стремянок.

3.1. Испытания лестниц/стремянок осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Порядка, если иные специальные требования к испытаниям не установлены в технической (эксплуатационной) документации – в паспортах и/или инструкциях от организаций-производителей. 
3.2. Все лестницы/стремянки подлежат обязательным испытаниям статической нагрузкой (далее – испытание). 
3.3. Первичные испытания лестницы/стремянки проводятся при вводе ее в эксплуатацию (постановка на балансовый учёт). 
3.4. Плановые испытания лестницы/стремянки проводятся в сроки: 1 раз в 12 мес. - металлические лестницы и стремянки; 1 раз в 6 мес. - деревянные лестницы и стремянки; 1 раз в 6 мес. - подвесные веревочные лестницы. Плановые испытания лестниц/стремянок проводятся по утвержденным графикам, которые составляются ответственным лицом за организацию и проведение испытаний лестниц и стремянок на предприятии. 
3.5. Внеплановые испытания лестницы/стремянки проводятся после их ремонта, по распоряжению ответственного лица за организацию и проведение испытаний переносных лестниц и стремянок. 
3.6. Перед каждым испытанием проводится обязательный технический осмотр. 
3.7. При положительных результатах осмотра лестница/стремянка допускается к испытаниям. 
3.8. При неудовлетворительных результатах осмотра лестницы/стремянки, проведение испытания запрещено до полного устранения нарушений и недостатков. 
3.9. Если после статических испытаний на лестнице/стремянке обнаружены повреждения, трещины, деформации или иные неисправности, она подлежит ремонту, после чего процедура осмотра и испытаний проводится заново. 
3.10. Если во время осмотра или после испытаний были обнаружены неисправности и повреждения конструкции лестницы/стремянки, которые технически не подлежат ремонту, такая лестница/стремянка списывается с баланса предприятия. 
3.11. По результатам испытаний (положительные, неудовлетворительные) Комиссия по проведению испытаний оформляет акт испытания деревянной (металлической) переносной лестницы/стремянки на предприятии. Акты хранятся в структурных подразделениях, где учитываются лестницы/стремянки, до замены новыми. 

4. Порядок проведения испытаний лестниц и стремянок. 

4.1. Проведение испытаний переносных лестниц и стремянок осуществляет Комиссия по испытаниям.

4.2. Испытание лестницы/стремянки проводится путем подвешивания статического груза к её ступеням и тетивам. 
Во время проведения испытаний все работники соблюдают требования безопасности.

4.3. Испытание стремянки (деревянной и металлической).
Испытания производятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта (инструкции) на стремянку от организации-производителя. 
Если требования к испытаниям не указаны в паспорте (инструкции), испытания проводятся следующим образом: 
1) стремянку устанавливают в рабочее положение на ровной горизонтальной площадке; 
2) к середине неукрепленной ступени в средней части подвешивается груз 1,2 кН ​​(120 кгс); продолжительность испытания – 2 мин. Если при осмотре возникают сомнения относительно безопасного состояния некоторых ступеней, то производятся их индивидуальные испытания. 
3) При наличии ступеней на обоих смежных коленях стремянки, испытания проводятся отдельно для первого колена и для второго. Если второе колено стремянки используется только для упора, то проводят испытание только его тетив. 
4) испытания тетив проводятся поочередно у двух колен: к каждой из тетив в средней части колена подвешивается груз 1 кН (100 кгс); продолжительность испытания – 2 мин. 

4.4. Испытание приставных и раздвижных лестниц.
Испытания производятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта на лестницу от организации-производителя. 
Если требования к испытаниям не указаны в паспорте, испытания проводятся следующим образом: 
1) лестница устанавливается в рабочее положение на ровном твердом основании и приставляется к стене или конструкции под углом 60° к горизонтальной плоскости; 
2) к средней части неукрепленной ступени в средней секции лестницы подвешивается груз 1,2 кН ​​(120 кгс); продолжительность испытания – 2 мин. Если при осмотре возникают сомнения относительно безопасного состояния некоторых ступеней, то производятся их индивидуальные испытания. 3) испытание тетив: к обоим тетивам в средней части колена подвешивается груз 1 кН (100кгс); продолжительность испытания – 2 мин. 

4.5. Испытание раздвижной лестницы.
Испытания производятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта (инструкции) на лестницу от организации-производителя. 
Если требования к испытаниям не указаны в паспорте (инструкции), испытания проводятся следующим образом: 
1) раздвижная лестница устанавливается на жесткой основе и приставляется к стене или конструкции под углом 60° к горизонтальной плоскости; трёхсекционная лестница должна быть полностью раздвинута. 
2) к середине неукрепленной ступени нижней секции лестницы подвешивается груз 2 кН (200 кгс); продолжительность испытания – 2 мин.; Если при осмотре возникают сомнения относительно безопасного состояния некоторых ступеней, то производятся их индивидуальные испытания. 
3) тетивы испытываются в два приема: 
- сначала к каждой из них посередине прикладывается груз 1 кН (100 кгс); все секции испытываются по очереди; продолжительность испытания – 2 мин.; 
- после снятия груза к обоим тетивам в середине средней секции подвешивается груз 2 кН (200 кгс) (можно подвешивать к средней ступени); продолжительность испытания – 2 мин. Раздвигающиеся колени лестницы после проведения испытания должны свободно опускаться и подниматься. 
4) при проведении испытаний цепей, крюков и запирающих устройств раздвижная лестница подвешивается за крючья вертикально, и к нижней ступени лестницы подвешивается груз 2 кН (200 кгс); продолжительность испытания – 2 мин. После снятия груза в местах сварки звеньев цепи не должно быть трещин, а также деформации сварных звеньев и запирающих устройств. 

4.6. Испытание разборной лестницы.
Монтаж, эксплуатация и испытание разборной лестницы производятся в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта (инструкции) на лестницу организации-изготовителя. 
Если требования к испытаниям не указаны в паспорте (инструкции), испытания проводятся следующим образом: 
1) испытание секций: к ступеням в двух точках в середине и в узле крепления к стойке подвешивается груз 2 кН (200 кгс); продолжительность испытания – 2 мин.; 
2) после сборки и установки лестницы, к верхней ступени нижней (седьмой) секции подвешивается груз 2 кН (200 кгс); продолжительность испытания – 5 мин. После снятия груза не должно быть деформации, трещин и других повреждений, снижающих механическую прочность таких лестниц. 

4.7. Испытание верёвочной и металлической подвесных лестниц. 
Монтаж, эксплуатация и испытание верёвочной и металлической подвесных лестниц осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта (инструкции) лестницы от организации-производителя. 
Если требования к испытаниям не указаны в паспорте (инструкции), испытания проводятся следующим образом: 
1) лестница подвешивается вертикально и закрепляется двумя захватами к конструкции;
2) к середине нижней ступени подвешивается груз 1,2 кН ​​(120 кгс); продолжительность испытания – 2 мин.; 
3) При наличии у металлической лестницы рабочей площадки проводят ее испытания: груз 1,2 кН ​​(120 кгс) подвешивается к этой площадке; продолжительность испытания – 2 мин. При отсутствии условий для проведения испытаний подвесных лестниц в рабочем (вертикальном) положении их можно испытывать на растяжение в горизонтальном положении, контролируя в этом случае нагрузку динамометром. 

4.8. Испытания других видов переносных лестниц специального назначения, передвижных лестниц, телескопических лестниц и лестниц-трансформеров осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации – технического паспорта лестницы от организации-производителя. При отсутствии эксплуатационной документации на такие виды лестниц, их эксплуатация на предприятии запрещена.  



Разработал: Лицо, ответственное за работы на 
                                 высоте (работы с лестниц и стремянок) ______________ И.О. Фамилия

Согласовано:    
                                 Инженер по охране труда ______________ И.О. Фамилия
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